[첨 부]

현행 및 개정안 대비표

현          행

개     정     안

제1.1.2조(용어의 정의)

1. ~ 48. (생략)

49. “수급조절”이라 함은 전력수급의 균형을 유지하기 위한 발전기의 출력조정(기동 정지포함), 부하조절, 부하제어, 전압제어, 주파수제어 및 계통 조류조절 등의 조치를 말한다.

50. ~ 63. (생략)

제2.4.3조(용량가격의 결정 및 공개)

①~③ (생략)

④ 수도권과 비수도권의 지역별용량가격계수는 다음의 각호에 따라 정한다.

1. ~ 5. (생략)

< 신  설 >

⑤ (생략)

⑥ 제4항에 의한 지역별용량가격계수 산정에 필요한 용량 및 발전량은 다음의 각호와 같이 산출하며, 비용위원회의 검토와 조정을 거친다.

1. 발전기의 용량은 법 제61조에 의한 인가용량에서 소내소비율(5%)을 차감하여 적용한다.

2. ~ 3. (생략)

⑦ (생략)

제4.1.1조(계량설비의 설치 및 변압기 손실보정) ① 전기사업자 및 직접구매자는 시간대별 전력량을 계량하기 위하여 별표 7에 따라 계량설비를 계량점에 설치하고 유지관리하여야 하며, 20MW를 초과하는 발전기, 배전사업자의 경우 20MVA를 초과하는 변압기, 직접구매자의 경우 50MVA 이상의 변압기에 비교계량설비를 설치하여야 한다.

②~③ (생략)

제5.1.4조(전력공급 부족시 조치)

① ~ ②(생략)

③ (전단 생략)

예상수요에 대한 중앙급전발전기 공급가능용량 여유(MW)	부족한 공급가능 용량 경보수준	필요 조치 사항
<신설>	<신설>	<신설>
2,000~3,000	<신설> 3급	○<신설> ○수요조절(부하이전) 준비 ○(생략)
1,000~2,000미만	<신설> 2급	○수요조절(부하이전) 시행 ○(생략)
0~1,000미만	<신설> 1급	○긴급 부하조정 - 계통주파수 및 전압조정 에 의한 부하조정 - (생략)

제5.5.3조(연료부족시의 대책) 전력거래소가 사용연료의 부족으로 인해 안정적 전력공급이 곤란하다고 판단할 경우에는 아래 각호의 사항을 결정하기 위하여 정부, 전력거래소, 시장참여자로 구성된 협의체를 운영할 수 있다.

1.~3. (생략)

부  칙 (2007.  .  .)

<신  설>

<신  설>

<신  설>

[별표 7] 계량설비의 설치기준 및 운영절차

7.3 계량설비의 시험  및 검사

7.3.1 제4.1.3조의 규정에 의한 계량설비의 시험주기는 아래와 같다.

1) 전력량계(오차시험)

설비용량	20MW초과	20MW이하	1MW이하
시험주기	2년	3년	5년

2)(생략)

[별표 8] 정산 및 결제절차

7.3 정산을 위한 사전조정

7.3.1~7.3.3 (생략)

<신  설>

[별표 11] 실시간 급전운영 절차

1.0 ~ 3.1.2 (생략)

3.2 전기사업자

전력계통안정운영에 적극 협조하여야 하며 계통운영설비의 고장 또는 문제점 발생시 전력거래소에 즉시 통고하고 전력거래소의 급전지시에 따라 신속한 조치를 취해야 한다.

4.0 ~ 7.1.2.4 (생략)

7.1.2.5  수급비상시 부하조절

7.1.2.6 ~ 7.3.3.2 (생략)

7.3.4   이상시 주파수 조정

1) (생략)

가) 대용량 발전기 탈락 등으로 주파수가 급격하게 저하하는 경우 운전예비력의 활용, 전압조정에 의한 수요조절, 대동력 고객에 대한 수요조절요청, 변전소에서 일부 수요차단(긴급시)의 순으로 주파수를 정상으로 회복시킨다.

나) (생략)

다) 수요차단 등으로 주파수가 급격하게 상승하여 계통상황이 불안정 할 경우

라) (생략)

2) (생략)

7.4 ~ 8.0 (생략)

[별표12]  비상시 급전지시 절차

1.0 ~ 5.2 (생략)

5.3	“수요조절(부하이전)” : 특정한 전력사용 고객(계약에 의한)의 전력사용 시간대를 조정하여 특정한 시간대의 전력수요를 조정하는 것을 말한다.

5.4     (생략)

<신  설>

5.8    “기타발전소” : 외부로부터 기동용 전력을 공급받아 발전기를 기동할 수 있는 발전소를 총칭한다.

<신  설>

<신  설>

7.1	전력계통 비상예상 또는 비상발생시 조치절차

7.1.4.1  발전소와 연계된 송․변전설비의 과부하 발생시

1.~2. (생략)

3. 발전소 모선에서 다중 회선으로 송출선로가 구성된 개소에서는 발전소 모선 운영방법 변경(배열조정 및 분리) 또는 송전선로 차단, 불가피한 경우 부하조절 등을 시행하여 과부하를 해소한다.

7.2	전력공급 부족시 조치절차

7.2.1   (생략)

7.2.1.1  전력수급 경보의 종류, 경보 요건

<신  설>

1. 수급경보 3급 : 최대전력기준 공급가능 예비전력이 200만㎾~300만㎾사이로서 사전대비가 필요한 때

2. 수급경보 2급 : 최대전력기준 공급가능 예비전력이 100만㎾~200만㎾사이로서 비상대비 또는 즉시 조치가 필요한 때

3. 수급경보 1급 : 최대전력기준 공급가능 예비전력이 100만㎾ 미만으로써 부하조정이 필요한 긴급상황이라고 판단될 때

7.2.1.2  (생략)

7.2.1.3	경보 발령권자

1. 운영담당 이사

2. 이사 부재시는 중앙급전사령실장

3. 운영담당 책임자

7.2.1.4	경보발령 절차

1. 중앙급전사령실장은 경보발령 요건 발생시 전력수급상황(전력공급 부족의 발생시간, 부족한 공급능력, 전력공급부족의 지속시간등) 및 경보발령 단계를 작성한다.

7.2.1.5 ~ 7.2.2 (생략)

<신  설>

7.2.2.1	『수급경보 3급』 경보 발령시

1. 발전사업단 석탄(유연탄)발전소에 출력 상향운전 준비를 지시하며, 발전소는 결과를 중앙급전사령실에 통지한다.

2. ~ 4. (생략)

5. 판매사업자(구입전력팀)는 민간 열병합발전기의 추가가동 요청을 준비한다.

6. (생략)

7. 판매사업자는 전력 수요조절(부하이전)을 준비한다.

<신  설>

<신  설>

10. 수급경보 2급의 조치에 대비한다.

7.2.2.2	『수급경보 2급』 경보 발령시

1. ~ 2. (생략)

3. 판매사업자(구입전력팀)는 민간 열병합발전기의 추가가동을 요청하며, 열병합 추가 가동전력(MW)을 즉시 중앙급전사령실에 통지한다.

4. 판매사업자(수요관리실)는 전력 수요조절(부하이전)을 시행하며, 수요조절량(MW)을 즉시 중앙급전사령실에 통지한다.

5. (생략)

<신  설>

<신  설>

6. 수급경보 1급의 조치에 대비한다.

7.2.2.4	수급경보 단계별 조치사항 중 전력부하이전 등 수요조절의 시행여부는 긴급한 경우를 제외하고는 “비상시 수급조절 운영계획”에 의하여 구성되는 협의회의 결정에 따른다.

7.3     급전통신 기능 정지시 조치절차

7.3.1 ~ 7.3.2 (생략)

7.3.2.1   계통주파수 제어 및 공급운영능력 확보

1. (생략)

2. 전력거래소(중앙급전사령실)는 전력계통 수요 및 공급능력을 파악하고 있어야 하며, 수시로 발전기의 주파수추종운전 여부를 점검한다.

3. 발전사업자(발전소)는 발전기의 출력조절시(계획 또는 급전지시) 조절 전후의 출력사항을 중앙급전사령실에 통지하여야 하며, 필요시 1항의 핵심 발전기 및 한강RCC를 통하여 통지할 수 있다.

4. (생략)

5. 4항의 조작시 중앙급전사령실에 통지하여야 하며, 통화가 안될 경우는 발전소 자체 판단으로 조작후 통지하여야 한다.

6. 발전기가 불시정지 되었을 때는 즉시 중앙급전사령실에 통지하여야 하고, 원인규명후에는 재기동하여 전력계통에 병입한다. 발전기 출력은 계통주파수를 고려하여 발전계획량까지 출력을 증발한다.

7. 6항 상황 발생시 중앙급전사령실은 수급상황을 검토하여 공급능력을 확보한다.

7.3.2.2   전력계통 조작 및 전압조정 등

(생략)

1. 휴전작업 관련 계통조작은 통신이상이 해소될 때까지 보류한다. 다만, 발전소 운전 제약에 해당되는 휴전작업은 중앙급전사령실의 지시에 따라 조작할 수 있다.

2. (생략)

3. 154kV 이하의 송․변전설비의 감시 및 고장복구 업무를 송전사업자에 위임한다. 다만, 발전기 운전과 관련된 계통조작은 중앙급전사령실에 통지하고 지시에 따라야 한다.

4. 발전기 단자전압 조정은 별표 3에 따라  조정하며, 중앙급전사령실의 급전지시가 있을 경우는 그에 따른다.

5. (생략)

7.3.3 ~7.4.2.2 (생략)

7.4.3    전력계통 운영

7.4.3.1   계통주파수 제어 및 공급운영능력 확보

1. (생략)

2. 중앙급전사령실은 전력계통 수요 및 공급능력을 파악하고 있어야 하며, 수시로 발전기의 주파수추종운전 여부를 점검한다.

3. 발전사업자(발전소)는 발전기의 출력조절시(계획 또는 급전지시) 조절 전후의 출력사항을 중앙급전사령실에 통지하여야 한다.

4. 발전기가 불시정지 되었을 때는 지체없이 중앙급전사령실에 보고하여야 하며 중앙급전사령실은 공급능력을 검토하여 조치를 취하고, 필요한 때에는 발전계획을 재수립하여 통지하여야 한다.

7.4.3.2   전력계통 조작 및 전압조정 등

(생략)

1. 휴전작업 관련 계통조작 및 각종 기기조작 및 보호설비의 시험 등은 중앙급전사령실의 지시에 따른다.

2. 154kV 이하의 송․변전설비의 감시 및 고장복구 업무를 송전사업자에 위임한다. 다만, 발전기 운전과 관련된 계통조작은 중앙급전사령실에 통지하고 지시에 따라야 한다.

3. 발전기 단자전압 조정은 별표 3에 따라 조정하며, 중앙급전사령실의 급전지시가 있을 경우는 그에 따른다.

4. (생략)

<신  설>

[별표 22] 시장시스템 운영 절차

7.4      회원의 준수사항

7.4.1    (생략)

7.4.2   발전 또는 직접구매 회원은 입찰 또는 계량값 수동입력을 위하여 다음 규격의 모뎀 및 통신회선을 설치하여야 하며, 거래소에서 제공하는 시스템 접속 프로그램을 설치할 수 있도록 전용 PC를 준비한 후 거래 개시일 10일 전까지 거래소에 통지하여 설치작업이 완료될 수 있도록 하여야 한다. 또한 증설의 경우도 동일하다.

7.4.2.1  모뎀규격 : 56Kbps 다이얼업 모뎀 또는 전용모뎀

7.4.2.2   통신회선 : 56Kbps 일반 전화회선 또는 전용회선

제1.1.2조(용어의 정의)

1. ~ 48. (현행과 같음)

49. ...................................................................... ................................................................................

......................................... 부하조정, 수요조절, ......................................................................................................

50. ~ 63. (현행과 같음)

제2.4.3조(용량가격의 결정 및 공개)

①~③ (현행과 같음)

④ ...........................................................................

........................................................

1. ~ 5. (현행과 같음)

6. 당해 년도에 실제 적용하는 지역별용량가격계수는 제4항 각호의 용량가격계수를 당해 년도의 지역별용량가격계수 및 그 직전 2개 년도의 지역별용량가격계수들을 포함한 3개 년도의 평균값으로 한다.

⑤ (현행과 같음)

⑥ ...........................................................................

...............................................................................

...............................................................................

........................

1. .........................................................................

............. 직전 3년간 평균 소내전력률을

인가용량에 곱하여 산정한 소내소비전력을 .................................

2. ~ 3. (현행과 같음)

⑦ (현행과 같음)

제4.1.1조(계량설비의 설치 및 변압기 손실보정) ...................................................................

...............................................................................

...............................................................................

...............................................................................

...............................................................................

............................................................... 30MVA

...............................................................................

......................

②~③ (현행과 같음)

제5.1.4조(전력공급 부족시 조치)

① ~ ②(현행과 같음)

③ (전단 현행과 같음)

예상수요에 대한 중앙급전발전기 공급가능용량 여유(MW)	부족한 공급가능용량 경보수준	필요 조치 사항
3,000~4,000	관심(Blue)	○비상전력수급대책 기구 구성 준비 ○추가 공급가능용량확보(Cold 상태에서 기동시 장시간 소요되는 발전기 기동지시)
2,000~3,000미만	주의(Yellow) 3급	○비상전력수급대책 기구 구성 운영 ○수요조절 준비 ○(현행과 같음)
1,000~2,000미만	경계(Orange) 2급	○수요조절 시행 ○(현행과 같음)
0~1,000미만	심각(Red) 1급	○긴급 부하조정 - ....................................... ............ 부하조절 - (현행과 같음)

제5.5.3조(연료부족시의 대책) .........................

...............................................................................

...............................................................................

......................................................................정부,

전력거래소, 시장참여자와 발전연료공급자

............................

1.~3. (현행과 같음)

부  칙 (2007. 12. 27.)

제1조(시행일) 이 규칙은 공고일 다음날부터 시행한다.

제2조(중앙급전발전기로 등록된 구역전기사업용 발전기에 대한 경과조치) 법 부칙<2003.12.30, 법률 제7017호> 제2조에 의해 구역전기사업자로 의제되어 2004년 7월 1일 이전부터 전력거래소에 중앙급전발전기로 등록되어 운전중인 구역전기사업용 발전기는 중앙급전발전기로 본다.

제3조(지역별용량가격계수 적용에 관한 경과조치) 2008년도에 적용하는 지역별용량가격계수는 제2.4.3조 제4항 제6호에도 불구하고 당해 년도 및 2007년도 지역별용량가격계수의 2개년도 평균치를 적용한다.

[별표 7] 계량설비의 설치기준 및 운영절차

7.3 계량설비의 시험  및 검사

7.3.1 ....................................................................

..........................

1) 전력량계(오차시험)

설비용량	1MW초과	1MW이하
시험주기	3년6월 ± 6월	면제

※ 계량에 관한 법률 제20조의 규정에 따라 재검정을 받은 전력량계는 해당 연도의 오차시험을 수행한 것으로 한다.

2)(현행과 같음)

[별표 8] 정산 및 결제절차

7.3 정산을 위한 사전조정

7.3.1~7.3.3 (현행과 같음)

7.3.4 전력거래소 정산담당자는 별표 2에 의거 산정한 발전사업자에 대한 정산금을 각 시간대별로 배분하기 위하여 아래와 같이 일부 항목에 대해 사전조정하여 정산명세서를 발행한다.

1. 기동비용정산금, 기동대기발전기정산금은 실제 기동 및 기동대기시간에 지급

2. 시운전발전량정산금, 수력․양수발전기의 계획발전전력량정산금, 제약발전전력량정산금은 실제 발전 시간대에 발전량을 기준으로 지급

3. 양수발전기의 제약비발전전력량정산금은 가격결정발전계획량을 기준으로 지급

4. 자체기동서비스 정산금, 예방정비 일정변경에 따른 추가용량정산금은 1일 정산금을 24거래시간에 균등배분하여 지급

[별표 11] 실시간 급전운영 절차

1.0 ~ 3.1.2 (현행과 같음)

3.2 전기사업자

...............................................................................

...............................................................................

................................................................. 통보...

...........................................................................

................................................

4.0 ~ 7.1.2.4 (현행과 같음)

7.1.2.5  ................... 부하조정

7.1.2.6 ~ 7.3.3.2 (현행과 같음)

7.3.4   이상시 주파수 조정

1) (현행과 같음)

가) .....................................................

.....................................................

.....................................................

.....................................................

.....................................................

................................... 부하차단의 ...............................................

.................................

나) (현행과 같음)

다) 부하차단   ...............................

.....................................................

.......................

라) (현행과 같음)

2) (현행과 같음)

7.4 ~ 8.0 (현행과 같음)

[별표12]  비상시 급전지시 절차

1.0 ~ 5.2 (현행과 같음)

5.3	“수요조절” : ......................................

................................. 전력사용을 판매사업자 또는 수요조절시행사업자를 통하여 ...................................................

.........

5.4     (현행과 같음)

5.5   수요조절시행사업자 : 직접부하제어 및 비상절전 등을 시행하는 사업자를 말한다.

5.6     .............................................................

..............................................................

...................

5.9    지역급전소 : 평상시 지역급전 업무를 수행하는 곳을 말한다.

5.10   후비지역급전소 : 급전소  SCADA 후비시스템이 설치되어 있으며 비상시 지역급전 업무를 수행할 수 있는 곳을 말한다.

7.1	전력계통 비상예상 또는 비상발생시 조치절차

7.1.4.1  발전소와 연계된 송․변전설비의 과부하 발생시

1.~2. (현행과 같음)

3. ...........................................................

............................................................

............................................................

............................................................

.......................................... 부하조정

............................................................

......

7.2	전력공급 부족시 조치절차

7.2.1   (현행과 같음)

7.2.1.1  전력수급 경보의 종류, 경보 요건

1. 수급경보 준비(Blue) : 최대전력기준 공급가능 예비전력이 300만㎾~400만㎾ 사이로서 향후 상황악화에 대비한 준비가 필요한 때

2. 수급경보 주의(Yellow) : ...............

.................................... 300만㎾미만으로서.........................................................

3. 수급경보 경계(Orange) : ..............

.................................... 200만㎾미만으로서 ........................................................

................................

4. 수급경보 심각(Red) : (현행과 같음)

7.2.1.2  (현행과 같음)

7.2.1.3	경보 발령권자

1. 운영본부장

2. 운영본부장 부재시는 계통운영처장, 중앙급전소장 순으로 한다.

<삭  제>

7.2.1.4	경보발령 절차

1. 계통운영처장 ................................

...............................................................

..............................................................

..............................................................

..............................

7.2.1.5 ~ 7.2.2 (현행과 같음)

7.2.2.1	『수급경보 관심(Blue)』 경보 발령시

1. 공급능력 확대방안 사전 검토(Cold 상태에서 기동시 장시간 소요되는 중유발전기 기동 지시)

2. 비상전력수급대책 기구 구성 준비한다.

3. 수급경보 주의(Yellow)의 조치에 대비한다.

7.2.2.2	『수급경보 주의(Yellow)』 경보 발령시

1. 발전사업자 ....................................

...............................................................

........................................ 중앙급전소

......................

2. ~ 4. (현행과 같음)

5. 판매사업자는 판매사업자와 거래하는 구역전기사업자 발전기의 추가 가동 및 출력상향운전 준비를 지시하며, 결과를 중앙급전소에 통지한다.

6. (현행과 같음)

7. 수요조절시행사업자는 전력 수요조절......................

8. 열병합발전기의 최대출력 운전 및 추가가동 준비를 요청한다.

9. 구역전기사업자 발전기의 추가 가동 및 출력상향운전 준비를 요청한다.

10. ............... 경계(Orange)................

........

7.2.2.3	『수급경보 경계(Orange)』 경보 발령시

1. ~ 2. (현행과 같음)

3. 판매사업자는 판매사업자와 거래하는 구역전기사업자 발전기의 추가 가동 및 출력상향운전을 요청하며, 추가 가동전력(MW)을 즉시 중앙급전소....................

4. 수요조절시행사업자는 전력 수요조절을 ...................................................

................................................중앙급전소

.........................

5. (현행과 같음)

6. 열병합발전기의 최대출력 운전 및 추가가동을 지시한다.

7. 구역전기사업자 발전기의 추가 가동 및 출력상향운전을 지시한다.

8. 수급경보 심각(Red)의 조치에 대비한다.

7.2.2.4	...................................................... 수요조절의 ..................................................

.................................................................

................................................................

................................................................

................

7.3     급전통신 기능 정지시 조치절차

7.3.1 ~ 7.3.2 (현행과 같음)

7.3.2.1   계통주파수 제어 및 공급운영능력 확보

1. (현행과 같음)

2. ....................(중앙급전소).....................

.......................................................................

.......................................................................

.......................................................................

..............

3. ..................................................................

.......................................................................

..................................................중앙급전소

........................................................................

........................................................................

...................................................

4. (현행과 같음)

5. ........................... 중앙급전소...............

........................................................................

........................................................................

..................................

6. ..................................................................

.... 중앙급전소...........................................

........................................................................

........................................................................

........................................................................

........................................................................

.........

7. ........................... 중앙급전소.........

................................................................

.............................

7.3.2.2   전력계통 조작 및 전압조정 등

(현행과 같음)

1. ..................................................................

.......................................................................

.......................................................................

.................................중앙급전소의 ..........

...........................................

2. (현행과 같음)

3. ..................................................................

.......................................................................

......................................................................

...............................................중앙급전소..

......................................................................

..................

4. ..................................................................

............................................... 중앙급전소

.......................................................................

..................

5. (현행과 같음)

7.3.3 ~7.4.2.2 (현행과 같음)

7.4.3    전력계통 운영

7.4.3.1   계통주파수 제어 및 공급운영능력 확보

1. (현행과 같음)

2. 중앙급전소는........................................

...................................................................

...................................................................

.....................

3. ..................................................................

...................................................................

..............................................중앙급전소

......................................

4. ..................................................................

............................ 중앙급전소...............

.............................................중앙급전소

....................................................................

...................................................................

...................................................................

7.4.3.2   전력계통 조작 및 전압조정 등

(현행과 같음)

1. ..................................................................

...................................................................

.......................................중앙급전소......

.............

2. ..................................................................

...................................................................

...................................................................

..............................................중앙급전소

...................................................................

.................

3. ..................................................................

............................................ 중앙급전소

...................................................................

..................

4. (현행과 같음)

7.6 지역급전소 기능 정지시 조치 절차

7.6.1 상황통지

7.6.1.1 지역급전소에서 후비지역급전소로 또는 후비지역급전소에서 지역급전소로 운전모드 절체시  송전사업자는 전력거래소에 아래 사항을 즉시 통보한다.

1. 절체일시 및 정상상태로 복구 예정시간

2. 절체시 지역급전원의 주․후비 지역급전소 도착 예정시간

3. 주․후비 지역급전소 설비 운영상태

7.6.2 기타 전력계통 운영관련 체계는 통상적인 절차를 유지한다.

[별표 22] 시장시스템 운영 절차

7.4      회원의 준수사항

7.4.1    (현행과 같음)

7.4.2    ..............................................................

..............................................................

모뎀 또는 인터넷을 통하여 전력거래소가 제공하는 시스템 접속 프로그램을 설치할 수 있도록 전용 PC를 준비한 후 거래 개시일 10일 전까지 거래소에 통지하여 설치작업이 완료될 수 있도록 하여야 한다. ........................................

.................

7.4.2.1  인터넷을 통하여 전력거래소 입찰시스템에 접속할 경우에 회원사는 입찰 전용PC의 고정IP 주소를 전력거래소에 통보하여야 한다.

7.4.2.2  모뎀접속을 통하여 전력거래소 입찰시스템에 접속할 경우에 회원사는 아래 규격의 모뎀 및 통신회선을 구비하여야 한다.

가. 모뎀규격 : 56Kbps 다이얼업 모뎀 또는 전용모뎀

나. 통신회선 : 56Kbps 일반 전화회선 또는 전용회선