2023년 제주 장주기 BESS 중앙계약시장

입찰공고문 수정(안) 요약사항

□ (최대 충전 가능시간 명시) ☞ 공고문 16page 참조

현행 공고안	수정 공고안
∎ (최대 방전용량) 계약기간 동안 안정적인 운전 상태를 유지하면서 방전할 수 있는 송전단 기준 ∎ (최대 전력저장량) 최대 방전용량 기준으로 4h 동안 방전할 수 있는 전력저장량	∎ (최대 방전용량) 계약기간 동안 안정적인 운전 상태를 유지하면서 방전할 수 있는 송전단 기준 ∎ (최대 전력저장량) 최대 방전용량 기준으로 4h 동안 방전할 수 있는 전력저장량 ∎ (최대 충전 가능시간) 최대 전력저장량을 기준으로 리튬전지 5h, 흐름전지 7h 초과 불가

□ (운전효율 기준변경) ☞ 공고문 11, 13page 참조

현행 공고안	수정 공고안
∎(산식) (방전전력량 ÷ 충전전력량) × 100% * (연간 평균 종합효율) 사업자 제출한 계약기간 동안의 연도별 운전효율 평균값 중 최소값 * (충전전력량) 소내 소비전력량 포함 * BESS, 소내시설 등 모든 전기설비는 효율 계산을 위해 동일 수전점 사용 필수	∎(산식) (방전전력량 ÷ 충전전력량) × 100% * (연간 평균 종합효율) 사업자 제출한 계약기간 동안의 연도별 운전효율 평균값 중 최소값 * (충전전력량) 소내 소비전력량을 포함하되 다만, 한전과 다른 접속점을 통해 체결한 소내 소비전력량 제외

□ (신용평가대상 유형별 매칭표 추가) ☞ 공고문 12page 참조

현행 공고안

배점	3	1.5	1
기준	A+이상 준하는 등급	A이하 ~ A-이상 준하는 등급	BBB+이하 ~ BB-이상 준하는 등급

수정 공고안

배점	회사채	기업신용평가	기업어음	Moody’s	S&P	Fitch
3	AAA	AAA		Aaa	AAA	AAA
	AA+	AA+	A1	Aa1	AA+	AA+
	AA	AA		Aa2	AA	AA
	AA-	AA-		Aa3	AA-	AA-
	A+	A+	A2	A1	A+	A+
1.5	A	A	A20	A2	A	A
	A-	A-	A2-	A3	A-	A-
1	BBB+	BBB+	A3+	Baa1	BBB+	BBB+
	BBB	BBB	A30	Baa2	BBB	BBB
	BBB-	BBB-	A3-	Baa3	BBB-	BBB-
	BB+	BB+	B+	Ba1	BB+	BB+
	BB	BB		Ba2	BB	BB
	BB-	BB-	B0	Ba3	BB-	BB-

□ (정산기준 변경) ☞ 공고문 19page 참조

현행 공고안	수정 공고안
∎일간 계약가격 정산금에서 일간 기준 미이행률에 비례하여 차감 - 일간계약가격 정산금 × {1 - ([eqn: sum _{t=1} ^{24}]미이행량i,t ÷ [eqn: sum _{t=1} ^{24}]급전지시량i,t)} * 일간 계약가격 정산금 = [eqn: sum _{t=1} ^{24}](계약가격i × 최대방전용량i,t × 방전가능 시간i,t ÷ 4) * 방전가능시간은 최대방전용량 기준 연속 방전가능한 시간 (방전가능시간 = 최대 전력저장량 ÷ 최대방전용량) * 미이행은 급전(방전)지시량에서 계량값을 차감한 값	∎일간 계약가격 정산금에서 일간 기준 미이행률에 비례하여 차감 - 일간계약가격 정산금 × [1 - {([eqn: sum _{t=1} ^{24}]미이행량(충전)i,t ÷ [eqn: sum _{t=1} ^{24}]급전지시량(충전)i,t) × α + ([eqn: sum _{t=1} ^{24}]미이행량(방전)i,t ÷ [eqn: sum _{t=1} ^{24}]급전지시량(방전)i,t) × (1 - α)} 여기서, α = [eqn: sum _{t=1} ^{24}]급전지시량(충전)i,t ÷ ( [eqn: sum _{t=1} ^{24}]급전지시량(충전)i,t + [eqn: sum _{t=1} ^{24}]급전지시량(방전)i,t) * 단, [eqn: sum _{t=1} ^{24}]미이행량i,t > [eqn: sum _{t=1} ^{24}]급전지시량i,t 이면 [eqn: sum _{t=1} ^{24}]미이행량i,t ÷ [eqn: sum _{t=1} ^{24}]급전지시량i,t = 1 * 일간 계약가격 정산금 = [eqn: sum _{t=1} ^{24}](계약가격i × 최대방전용량i,t × 방전가능 시간i,t ÷ 4) * 방전가능시간은 최대방전용량 기준 연속 방전가능한 시간 (방전가능시간 = 최대 전력저장량 ÷ 최대방전용량) * 미이행량은 급전지시량에서 계량값을 차감한 값