2017∼2018년 연중 주별 수요예측 (안)

[중앙전력관제센터]

※ 본 자료는 전력시장운영규칙 제5.9.7조(전력수급전망)에 따른 향후 2년간 수급전망을 위해 작성된 전망치이므로 사용에 주의하시기 바랍니다.

1. 주요 예측전제

가. 전력실적

○ 발 전 량 : `15년 8월까지 (기본부하에 영향을 미침)

○ 최대전력 : `15년 9월 2주까지

나. GDP 증가율 : (`16년) 2.7%, (`17년) 2.9% [한국은행 경제전망(`16.7월)],

(`18년) 3.0% [국회 예산정책처 장기재정전망(`16.8월) 준용]

※ KDI(`16.5월) : 2.6%[`16년], 2.7%[`17년] / 국회 예산정책처(`16.5월/8월) : 2.5%[`16년], 3.1%[～`20년] / IMF(`16.4월) : 2.7%(`16년), 2.9%(`17년), 3.0(`21년)

다. 기온 : 5대 도시(서울, 부산, 대구, 광주, 대전) 기온을 판매량 가중치 적용하여 이용 (최대전력 발생시간 전 72시간의 평균분포)

○ 평년(`81∼`10년) 기상실적을 기준으로 기상 시나리오 반영

※ 예측시점 현재 `16∼`17년 월별/주별 기상 전망자료 부재로 기상시나리오 선정이 어려움

2. 예측 모형 및 방법

○ (월별 발전량) 성균관대 중기예측모형(EF)을 이용하여 추정

- GDP 전망치와 평년(`81～`10년) 기온실적을 이용하여 발전량 예측

○ (주별 최대전력) 제7차 장기수급계획 및 최근 5년의 주별 최대전력 평균증가율(1.02%)을 고려하여 산정

- 여름철 및 겨울철 최대전력은 제7차 장기수급계획 전망치를 준용

- 최근 5년 중 주별 최대전력 대비 평균증가율 반영하여 예측치 산정

- 절기 및 휴일형태, 과거 최대발생 경향 등을 고려하여 발생시점 조정

3. 예측 결과 (수요관리전 추정)

(단위: GWh, 만kW)

구분	월별 발전량	주별 최대전력	구분	월별 발전량	주별 최대전력
2017. 1	49,380	7,990	2018. 1	52,140	8,150
		8,460			8,690
		8,600			8,820
		8,190			8,350
2	45,350	8,040	2	44,170	8,210
		8,040			8,200
		7,940			8,070
		7,910			8,100
3	47,010	7,660	3	47,750	7,820
		7,740			7,900
		7,700			7,860
		7,330			7,480
		6,930			7,070
4	42,100	6,840	4	43,010	6,980
		6,810			6,950
		6,720			6,860
		6,710			6,850
5	42,300	6,600	5	43,520	6,720
		6,780			6,730
		6,660			6,730
		6,880			6,920
6	42,600	6,970			7,020
		7,120	6	43,390	7,120
		7,150			7,290
		7,420			7,270
		7,450			7,570
7	46,010	7,470	7	46,830	7,600
		8,000			7,830
		8,160			8,170
		8,570			8,460
8	46,640	7,980	8	47,580	8,140
		8,740			9,100
		8,650			8,870
		8,290			8,750
		7,670			8,330
9	42,660	7,450	9	41,540	7,850
		7,690			7,600
		7,130			7,280
		7,120			6,860
10	41,390	6,720	10	44,290	7,260
		6,810			6,950
		6,800			6,930
		6,770			6,910
11	45,280	6,750	11	46,320	6,890
		6,730			6,860
		7,190			7,330
		7,340			7,490
		7,700			7,860
12	50,370	7,980	12	51,300	8,140
		8,020			8,180
		8,390			8,560
		8,240			8,410