2025∼2026년 연중 주별 수요예측 (안)

중앙전력관제센터 수요예측팀

※ 본 자료는 전력시장운영규칙 제5.9.7조(전력수급전망)에 따른 향후 2년간 수급전망을 위해 작성된 전망치이므로 사용에 주의하시기 바랍니다.

1. 예측방법 : 총수요기반의 수요예측 후 비계량태양광 차감

가. 예측모형(Short-term Electricity Load Forecasting, SELF)을 사용한 B.A.U. 전망

* B.A.U.(Business As Usual) 전망: 인위적 개입이 없이, 발전량, GDP, 기온 및 달력효과를 고려한 모형을 통해 제시된 전망치

나. 이상기후 발생빈도의 증가를 감안하여, 동ˑ하계 기간은 보수적으로 산정

2. 주요 예측전제

가. 전력실적

○ 발전량 및 최대전력: `24년 9월 2주까지

나. GDP 증가율 : (`24년) 2.5%, (`25년) 2.1%, (`26년) 1.9%

다. 기온 : 8대 도시 기준 최대전력 발생시간 전 72시간 기온분포

※ 서울, 인천, 원주, 수원, 부산, 대구, 광주, 대전의 8개 도시의 가중평균 기온

○ 최근 30년 기상실적을 기준으로 기온 시나리오 반영

※ 해당전망은 기상청 기상전망 부재에 따른 과거 기상실적을 바탕으로 작성된 전망치로서,
기상청 1개월ˑ3개월 자료를 사용하는 월간 수요전망치와 차이가 발생할 수 있음

3. 예측 결과 (수요관리전 추정)

(단위: GWh, MWh)

구분	월별 발전량	주별 최대전력	구분	월별 발전량	주별 최대전력
2025. 1	52,730	91,100	2026. 1	55,880	93,700
					98,800
		96,800
					98,600
		96,600
					98,600
		96,400
					98,400
		83,700
			2	46,550	95,800
2	47,400	94,400
					93,600
		92,200
					89,800
		92,200
					87,900
		86,300
			3	48,590	85,500
3	47,310	83,400
					85,100
		83,300
					81,200
		79,700
					80,600
		79,000
			4	43,750	78,100
4	42,990	75,900
					77,200
		75,400
					75,000
		73,700
					73,800
		70,100
					67,600
5	42,060	68,000
			5	42,660	69,200
		68,200
					69,700
		68,700
					70,600
		69,500
					72,100
		71,300
			6	45,780	76,800
6	44,600	75,400
					79,900
		78,000
					80,700
		80,300
					84,000
		82,600
			7	52,670	95,400
7	51,520	92,200
					96,500
		94,600
					100,000
		98,500
					101,500
		99,300
					98,600
		96,700
			8	53,980	94,800
8	52,780	95,100
					101,600
		100,700
					100,800
		98,100
					95,700
		93,600
			9	45,350	93,700
9	46,100	91,800
					92,300
		89,900
					85,700
		84,500
					80,800
		79,000
			10	44,700	76,600
10	42,450	75,200
					72,100
		68,300
					71,900
		69,100
					71,600
		70,400
					78,200
		76,600
			11	47,370	79,500
11	45,990	78,200
					80,900
		78,800
					84,300
		82,300
					88,100
		86,600
			12	55,480	94,500
12	54,180	92,100
					99,200
		97,000
					100,300
		98,000
					100,300
		98,100
					95,900