연 구 개 발 과 제 제 안 서 (2017년도)
① 연구과제명	전력계통의 분산화를 감안한 전력시장의 가격기능 개선에 관한 연구
② 과제분야	□중장기과제 ■현안과제 (□경영현안과제 ■현장문제점 해결 )
③ 연구성격	■ 기초 □ 응용 □ 실용화 (세부내용 : 제도 및 거래모델 개발)
④ 추진방법	□ 위탁 □ 자체 ■ 공동 □ 협동 □ 수탁
⑤ 수행부서	전력경제연구실		⑥ 활용부서	시장개발처, 시장운영처
⑦총연구기간	2017. 3. 1. ~ 2018. 8. 31. ( 18 개월 )
⑧ 연구개발비 (천원)	총 소요예산					당해연도 소요예산
	252,446					147,592
⑨ 연구개발 목 적 (제안배경)	○ 에너지전환 및 에너지신산업의 발달에 따라 태양광, 전기저장장치, 전기자동차, 마이크로그리드 등 전력계통이 빠르게 분산화되고 있음 ○ 재생에너지는 단위 용량이 작지만 전국적으로 수십만 개소로 확대될 것이므로, 소수 대용량발전기에 대한 중앙급전체제로는 한계가 있어 가격기능를 통한 전력수급의 균형을 도모하여야 함 ○ 한편 재생에너지의 지속적인 확대에 대비하여 전력계통이 보다 유연하게 전환되어야 하는 바, 출력유연성 및 탄력성에 대한 전력시장의 가격신호를 강화하여야 함 ○ 해외전력시장의 경우 에너지전환에 적합한 전력시장제도를 마련하기 위해 매매 및 가격제도의 개선을 지속적으로 추진하고 있음 * 유럽연합의 에너지시장2.0, 독일의 전력시장2.0, 영국의 전력시장개혁(EMR), 미국의 ISO/RTO시장에 대한 가격제도 개선(FERC Docket No. AD14-14-000) ○ 우리나라도 재생에너지 및 전력신산업 확산을 위한 정책노력을 강화하고 있어, 전력시장의 매매제도 및 가격제도가 전력시스템의 분산화 및 분권화에 적합한지 검토하고 개선방안을 강구하여야 함 ※ R&D 계획근거 : 중장기 연구개발계획, 3.전력시장 플랫폼 고도화 관련 기술, 9.전력시장 체재개편 분야, 9.2.분산자원 확대대비 시장․계통 연계강화를 위한 실시간 시장 도입 (p 136~138)
⑩ 현 황 및 문 제 점	○ 현 전력시장은 불완전 경쟁구조를 사유로 가격입찰이 아닌 비용평가 및 수요입찰이 아닌 전력거래소의 수요예측에 의한 매매제도를 유지하는 한편, ○ 수급여건을 제대로 반영하지 않는 비제약가격 기반의 하루전시장만 운영하면서, 실제 수급제약의 완화 및 실시간 밸런싱은 전력거래소가 재량적으로 수행하는 체제를 유지하고 있음 ○ 소수 대용량 발전기의 중앙급전을 통한 집중시스템 체제에서는 현 전력시장의 매매제도 및 가격제도의 문제점이 가시적으로 부각되지 않고 있으나, 수만~수십만 분산자원으로 구성되는 분산시스템에서는 중앙급전에만 의존하는 체제는 지속가능하지 않음 ○ 전력시장의 가격기능을 통한 전력수급의 균형을 달성하는 체제로의 전환이 필요한 바, 시장가격이 제반 수급여건을 최대한 반영하도록 시장제도를 개선하여야 함 * 밸런싱 플랫폼은 미국의 경우 실시간시장의 매매 및 결제제도, 유럽연합 및 일본의 경우에는 밸런싱시장과 임밸런스 결제제도를 의미함 ○ 한편 간헐적인 재생에너지는 발전예측이 어려워, 예측신뢰성 제고를 바탕으로 전력거래 및 계통운영을 효과적으로 수행하기 위해서는 당일시장 및 실시간시장의 도입이 반드시 필요함 ○ 재생에너지의 출력변동성을 효과적으로 흡수할 수 있는 LNG발전기, 양수발전기, 전기저장장치, 수요반응 등 유연하고 탄력적인 전력자원은 당일시장 및 실시간시장이 도입되어야만 시장가치를 제고할 수 있음 ○ 아울러 가격기능을 통한 분산적인 수급균형체제는 모든 시장참여자가 매매계약량(발전․수요 계획량)에 대한 밸런싱을 유지할 책무 및 계약(계획)편차에 대한 임밸런스 결제를 필요로 함 ○ 그간 전력계통의 분산화 및 분권화에 대응하여 하루전-당일-실시간-임밸런스에 이르는 전체 과정에 대하여 차기 전력시장을 전면적으로 검토한 연구는 없음 - “CBP 전력시장 경쟁강화를 위한 시장제도 선진화(KDI, 2010)”는 CBP체제의 장기화에 대비한 제도개선사항을 다루었으나, 지역별 가격체계, 예비력, 자기제약의 가격반영, 등 하루전시장의 제약가격 도입타당성을 정성적으로 검토 - “전력시장에서의 시장가격 결정방법에 관한 연구(수행중, 2015)”는 발전비용의 Non-convexity를 감안한 효과적인 가격결정방법을 연구 중
⑪ 연구개발 목 표 및 내 용	○ 해외사례조사 - 북미시장의 하루전․당일․실시간시장의 입찰, 매매, 결제, 급전 및 임밸런스(또는 급전불이행) 결제제도의 현황 및 방향 - 유럽시장의 하루전․당일․밸런싱시장의 입찰, 매매, 결제, 급전 및 임밸런스 결제제도의 현황 및 방향 - 일본시장의 하루전․당일․밸런싱시장의 입찰, 매매, 결제, 급전 및 임밸런스 결제제도의 현황 및 방향 - 해외시장별 현물시장(하루전시장, 당일시장) 대비 밸런싱시장(실시간시장)의 역할 및 가격제도(차익거래 측면) 관련 시사점 - 해외시장별 전력시장의 매매, 결제 및 임밸런스 관련 법규적 사항 - 재생에너지 및 신자원에 대한 입찰, 매매, 급전, 결제 및 임밸런스 제도상 현황 및 방향 ○ 현 전력시장(CBP)의 문제점 및 개선사항 도출 - 시장참여자 및 전력거래소의 전력거래에 대한 역할 - 전력시장의 매매(입찰 및 가격결정), 급전, 정산 및 결제제도 - 전력시장 가격기능의 현황 및 역할제고를 위한 개선방향 도출 - 전기사업법상 전력시장 매매, 결제 및 임밸런스 관련 보완사항 ○ 차기 제약가격시장 및 실시간(밸런싱)시장의 개념 설계 - 하루전시장-당일시장-실시간시장-임밸런스 결제의 연계구조 정립 - 하루전시장, 당일시장, 실시간시장의 매매체계 및 결제체계 정립 - 온라인 발전계획 수립체계와 다중 매매구조의 효과적인 연계방안 - 전력거래소와 시장참여자의 밸런싱 확보책무 및 임밸런스 전력량에 대한 법률적 규범체계 정립 - 하루전시장-당일시장-실시간시장-임밸런스 결제제도 도입을 감안한 정산조정계수의 운영방안 정립 ○ 제약가격시장 및 실시간시장 도입효과에 대한 정량적 시뮬레이션 - 하루전시장의 비제약가격 대비 제약가격 도입에 따른 계통한계가격 및 시장참여자의 재무적 영향에 대한 분석 - 당일시장 도입에 따른 거래효율성 및 계통안정성 편익 분석 - 실시간시장 도입에 따른 거래효율성 및 계통안정성 편익 분석 - 밸런싱 확보책무 및 임밸런스 제도에 따른 편익 분석
⑫ 기대성과	○ (현안대응) LNG발전기 및 전력신자원(수요반응, 전기저장장치 등)에 대한 시장가치 제고, 기후변화 및 에너지전환에 상응하는 전력시장의 개혁, 누진제 논란 등에 따른 도소매요금제도 개편요구에 대응 ○ (미래대응) 에너지신산업 확산 및 에너지전환에 따른 차기 전력시장제도 마련을 위한 기본방향 정립 ○ (신뢰제고) 전력시장의 시장운영자 및 계통운영자로서의 조직 미션에 대한 정부, 회원사 및 대국민 신뢰도 제고 ○ (역량강화) 전력시장 매매 및 결제제도에 관한 개발․운영 역량강화 ○ (분석강화) 전력시장의 가격전망 및 재무영향에 대한 정량 분석강화
⑬ 활용방안 (실용화과제 현장적용방안)	○ 차세대 전력시장 도입을 위한 로드맵 마련 - 기본방향, 제도개요, 조치사항, 개발일정 등 ○ 차세대 전력시장 도입을 위한 법제도의 개선방안 마련 - 전기사업법, 관련 고시 및 지침, 전력시장운영규칙 등 ○ 차기 시장운영을 위한 전산시스템 기술규격서 개발 기준 - 매매시스템(가격결정 및 계약량) 및 청산․결제시스템
제안부서	부서명 : 전력경제연구실 (☎ 061-330-8456)
	제 안 자				제안부서장
	직 위	성 명			직 위		성 명
	차 장	곽 형 근 (인)			실 장		조 강 욱 (인)

[ 과제 1 ]

[ 과제 2 ]

연 구 개 발 과 제 제 안 서 (2017년도)
① 연구과제명	경제학적 기법을 활용한 산업용 전력의 경제적 가치 연구
② 과제분야	■ 중장기과제 □ 현안과제 ( □ 경영현안과제 □ 현장문제점 해결 )
③ 연구성격	■ 기초 □ 응용 □ 실용화 (세부내용 : )
④ 추진방법	■ 위탁 □ 자체 □ 공동 □ 협동 □ 수탁
⑤ 수행부서	전력계획처(장기수요전망팀)	⑥ 활용부서		전력계획처
⑦총연구기간	2017. 4. 1. ~ 2017. 11. 30. ( 8 개월 )
⑧ 연구개발비 (천원)	총 소요예산		당해연도 소요예산
	126,914		126,914
⑨ 연구개발 목 적 (제안배경)	ㅇ 장기전력수급계획 용량의 가치는 결국 1kWh의 공급 가치로 귀결됨 : Electricity Market Reform(英) – Capacity Market Intervention and Options ㅇ 이에 따라 전력판매량 기준으로 전체 수요의 약 57%를 차지하는 산업용 전력의 가치는 평가는 매우 중요 ㅇ 이를 통한 향후 전력산업의 다양한 시나리오 작성 및 비용편익 분석을 위한 기초자료로 필요 (문서번호 : 전략기획팀-40080004-10841 (2016.10.25.), 중장기 경영목표 2017-2020 / 시나리오기반 수요예측 기초자료)
⑩ 현 황 및 문 제 점	ㅇ ’15년 전력판매량 기준으로 산업용 전력은 전체의 56.6%를 차지하는 등 전력수요에 있어서 핵심적인 역할을 수행하고 있지만 산업용 전력의 경제적 가치는 아직까지 제대로 규명되지 않음 ㅇ 발전소 건설시 산업용 전력 1kWh의 공급 편익 내지는 산업용 전력 공급지장비용을 구할 필요가 있을 때 SMP+5원 ~ 20원 등이 활용되는 정확하지 못한 비용 정보가 사용 - 기획재정부 총사업비 지침 (2016. 4) ㅇ 현재 공업용수의 경우 업종별로 경제적 가치(원/톤)가 규명되어 있어, 공급에 산업용 전력의 경제적 가치를 업종별로 구분하여 정확하게 구할 필요가 있음 - 공업용수가치 : 약 5,502(백만원/년) (기획재정부 총사업비 지침(2016.4) ㅇ 제조업 중심을 대상으로 하여 산업용 전력의 경제적 가치를 구한 선행연구는 전무한 실정이며, 업종별 전력 비용을 구한 사례는 있지만 경제이론에 근거하지 않은 단순한 접근사례만 있기에 활용이 제약적임

⑪ 연구개발 목 표 및 내 용	ㅇ 해외 국가별 산업용전력의 경제적 가치 사례에 대한 분석 등 관련 조사․연구 ㅇ 전문조사기관을 활용하여 제조업 기업을 대상으로 한 전력소비실태조사 시행 - 제조업 기업을 대상으로 한 광범위한 전력소비실태조사를 통해 미시적 자료를 수집 및 분석 - 산업분류를 고려하여 수집된 기업자료 및 전력수요량 자료를 정량적으로 분석 - 산업 전체의 전력의 경제적 가치(원/kWh)를 추정 - 각 산업분류별 전력의 경제적 가치 추정 ㅇ 경제이론을 적용하여 업종별로 구분된 산업용 전력의 경제적 가치(원/kWh)를 추정 - 산업용 전력의 공급편익 평가
⑫ 기대성과	ㅇ 산업용 전력의 합리적인 가치 산정 기반 구축 ㅇ 장기전력수급계획 수립의 편익에 대한 근본적 접근을 통한 국회 등 대외 지적사항 해소
⑬ 활용방안 (실용화과제 현장적용방안)	ㅇ 시나리오 분석을 위한 기초 자료로 활용 ㅇ 산업용 전력공급과 관련된 시설 투자에 대한 타당성 분석시 전력 공급편익에 대한 정량적 정보로 활용가능 ㅇ 업종별 우선 공급순위 결정을 위한 기초 참고 자료 활용 가능
제안부서	부서명 : 전력계획처 장기수요전망팀 (☎ 061-330-8337)
	제 안 자		제안부서장
	직 위	성 명	직 위	성 명
	차 장	김두천 (인)	처 장	양성배 (인)

[ 과제 3 ]

연 구 개 발 과 제 제 안 서 (2017년도)
① 연구과제명	계통주파수 특성정수 재산정 및 저주파수계전기에 의한 부하차단시 전압변동 특성에 관한 연구
② 과제분야	□중장기과제 ∎현안과제 (□경영현안과제 □현장문제점 해결 )
③ 연구성격	□ 기초 □ 응용 □ 개발 ∎ 실용화 (세부내용 : )
④ 추진방법	∎ 위탁 □ 자체 □ 공동 □ 협동 □ 수탁
⑤ 수행부서	계통운영처(계통보호팀)	⑥ 활용부서		계통보호팀
⑦총연구기간	2017. 4. 1. ~ 2018. 10. 31. ( 18개월 )
⑧ 연구개발비 (천원)	총 소요예산		당해연도 소요예산
	181,306		90,653
⑨ 연구개발 목 적 (제안배경)	○ 저주파수 부하차단방식(UFR)은 전력계통 안정유지를 위한 최후의 방어수단으로 현재 육지 및 제주계통 각각 7단계로 부하차단용 UFR이 운영되고 있으며, ○ 대단위 발전단지 탈락시 부하차단용 UFR의 동작을 모의하기 위하여 발전기의 주파수특성정수(KG)및 부하의 주파수특성정수(KL) 등 몇가지 파라미터가 필요함 ○ 그러나 현재 UFR 동작 모의시 사용하는 파라미터는 2008년 연구과제를 통해 산출된 값으로, 현재 전력계통의 주파수특성에 대한 재검토가 필요함.
⑩ 현 황 및 문 제 점	○ 현재 부하차단용 저주파수 계전기 동작 모의시 적용하고 있는 발전기의 주파수특성정수(KG) 및 부하의 주파수특성정수(KL)는 2008년 연구과제를 통하여 산정된 값인데, 현재 전력계통은 그 당시에 비하여 약 35%이상 규모가 커졌을 뿐만 아니라 대단위 전원단지의 증가 등 계통의 제반 여건이 변경되어 현재 사용되는 계통정수에 대한 적정성을 재검토하고 개선안을 수립할 필요가 있음. - 2008년 최고부하(62,794MW) → 2016년 최고부하(85,183MW) ○ 계통주파수의 저하로 UFR 부하차단이 시행될 때, 지역별 전압변동 특성에 대한 연구를 통하여 안정적으로 부하차단이 수행되도록 할 필요가 있음

⑪ 연구개발 목 표 및 내 용	○ 전력계통의 주파수특성 정수 산정에 대한 기법 ○ 현재 전력계통의 주파수특성 정수를 산정 - 발전기의 주파수 특성정수(KG) - 부하의 주파수 특성정수(KL) ○ UFR 검토 프로그램에 적용할 발전기 조속기 응동속도의 대표값 산정 ○ UFR 동작으로 인한 부하차단시 지역별 전압변동 특성에 대한 검토 - 육지계통 및 제주계통 각각 전압변동 특성 검토
⑫ 기대성과	○ 대단위 발전단지 탈락 등으로 인한 부하차단용 UFR 동작 모의결과의 정확도 향상으로 신뢰성 확보 ○ UFR 부하차단시 각 지역별 전압변동 특성을 고려하여 안정적으로 부하차단 수행
⑬ 활용방안 (실용화과제 현장적용방안)	○ 재산정된 주파수특성 정수 활용하여 UFR 동작 모의 수행 - 현재 계통특성에 부합한 계통정수를 사용하여 UFR 동작을 모의함으로써 모의결과에 대한 신뢰성 증대 ○ 부하차단으로 인한 지역별 전압변동 특성을 고려하여 UFR 부하차단량을 지역별로 배분
제안부서	부서명 : 계통운영처 계통보호팀 (☎ 061-330-8644)
	제 안 자		제안부서장
	직 위	성 명	직 위	성 명
	차장	조 재 왕 (인)	처장	김 우 선 (인)

[ 과제 4 ]

연 구 개 발 과 제 제 안 서 (2017년도)
① 연구과제명	신규 기준발전기의 기준용량가격 산정기준 정립을 위한 연구
② 과제분야	□중장기과제 ■현안과제 (□경영현안과제 □현장문제점 해결 )
③ 연구성격	□ 기초 □ 응용 ■ 실용화 (세부내용 : )
④ 추진방법	■ 위탁 □ 자체 □ 공동 □ 협동 □ 수탁
⑤ 수행부서	시장개발처(시장개발팀)	⑥ 활용부서		시장개발처, 시장운영처
⑦총연구기간	2017. 1. 1. ~ 2017. 8. 31. ( 8 개월 )
⑧ 연구개발비 (천원)	총 소요예산		당해연도 소요예산
	146,648		146,648
⑨ 연구개발 목 적 (제안배경)	ㅇ 신규 기준발전기의 기준용량가격 산정기준 정립 ※R&D계획근거: 전력시장 제도개선 컨퍼런스 中 전력진흥과장 발표 “건설투자비 및 운전유지비의 각 구성항목별로 영향인자를 고려하여 표준 기준용량가격 산정기준에 의한 가격 산출”
⑩ 현 황 및 문 제 점	ㅇ 정부는 발전기를 신규와 기존으로 나누어 각각의 특성에 맞게 기준용량가격 산정기준을 적용하는 것을 정책방향으로 제시하였으나, ㅇ 우리나라는 가스터빈 발전기가 건설되어 운영된 사례가 없어 신규 발전기의 기준용량가격(건설투자비, 운전유지비)을 산정하기에 어려움이 있음 ㅇ 또한 가상의 신규 가스터빈 발전기의 기준용량가격 산정에 적용될 구성항목별 표준화 설계의 사례 또한 찾기 힘들어, 전체 건설 및 운영 과정을 설계하고 계량화하기 위한 산정기준 정립 연구가 필요

⑪ 연구개발 목 표 및 내 용	ㅇ 해외 기준용량가격 산정 자료 조사 및 분석 - 아일랜드, 미국 등 해외 기준용량가격 자료 조사 및 분석 ㅇ 기준용량가격 중 건설투자비와 운전유지비의 세부 구성항목 분류 및 각 구성항목별 영향인자* 조사 * 신규 가스터빈 발전기 건설 및 운영과 관련한 발전소 부지면적, 기술등급별/건설과정별 투입인력, 기계/전기 설비 구성, 단계별 시공 장비 구성 등 ㅇ 신규 기준발전기의 기준용량가격 표준 산정기준 정립 - 가스터빈 발전기 건설 및 운영 과정 전반에 대한 설계와 더불어 건설 및 운영 투입 연인원, 장비, 물량 등에 대한 세부 기술(記述)* 필요 * NETL의 Cost and Performance Baseline for Fossil Energy Plants 수준 이상 ㅇ 기준용량가격을 산정하기 위한 할인율 산정기준 정립 - 자본회수계수에 적용하는 할인율(CAPM) - 전력수급기본계획의 적용 할인율 등 ㅇ 기준용량가격 산정 - 기자재비, 시공비, 용지비 등 건설과정에 발생하는 건설투자비 산정 - 인건비, 수선유지비, 일반관리비 등 운전유지비 산정 - 송전접속비 및 수전전력 기본요금 산정 ※ 최근 용량가격 제도개선에 따라 기준용량가격은 가스터빈발전기를 기준으로 결정된 사항으로 복합발전기 기준에 대한 내용은 포함하지 않음
⑫ 기대성과	ㅇ 가스터빈 발전기 건설 및 운영 전반에 대한 표준과정 정립 ㅇ 매년 선정된 기준발전기에 표준 산정기준에 근거한 적정 기준용량가격 산정으로 합리적인 용량가격 신호 제공 가능
⑬ 활용방안 (실용화과제 현장적용방안)	ㅇ 신규 기준발전기의 기준용량가격 산정
제안부서	부서명 : 시장개발처 시장개발팀 (☎ 061-330-8416)
	제 안 자		제안부서장
	직 위	성 명	직 위	성 명
	차 장	윤 혁 준 (인)	처 장	김 홍 근 (인)

[ 과제 5 ]

연 구 개 발 과 제 제 안 서 (2017년도)
① 연구과제명	기상예보 및 실적을 활용한 태양광발전량 예측방안 연구
② 과제분야	□중장기과제 ■현안과제 (□경영현안과제 ■현장문제점 해결 )
③ 연구성격	□ 기초 □ 응용 ■ 실용화 (세부내용 : 프로그램 개발(규격개발 포함))
④ 추진방법	■ 위탁 □ 자체 □ 공동 □ 협동 □ 수탁
⑤ 수행부서	중앙전력관제센터	⑥ 활용부서	중앙전력관제센터 수급운영팀
⑦총연구기간	2017. 3. 1. ~ 2017. 2. 28. ( 12개월 )
⑧ 연구개발비 (천원)	총 소요예산			당해연도 소요예산
	109,568			91,307
⑨ 연구개발 목 적 (제안배경)	◦ 정부의 친환경 정책에 따른 태양광 발전설비가 지속적으로 증가 - 7차 전력수급기본계획 : 334만kW(현재) → 698만kW(‘20) → 1,657만kW(‘29) ◦ 전국8대도시 기온 등을 반영하여 전력수요를 예측하고 있으나 태양광 발전량은 일사량에 따라 변화가 매우 크고 전력수요를 증감시켜 수요예측 오차의 큰 요인으로 작용 - 일사량이 클 경우 태양광 발전량 증가로 수요오차 발생 · `16년 태양광 발전설비 총 334만kW(계량 : 144만kW, 미 계량 : 190만kW) ◦ 기상실적 및 예보자료를 활용하여 일사량을 예측하고 이를 바탕으로 태양광발전량을 예측할 수 있는 기법 개발이 필요함 ◦ 또한 전력수요 예측 정확도 향상을 위하여 일사관련 예보를 활용한 태양광발전 예측방법 도출 하는 것임 ※R&D계획근거 : 중장기연구개발계획서, Global Top 수준의 수요예측 분야
⑩ 현 황 및 문 제 점	◦ (현 황) 익일 전력수요 예측시 태양광발전량은 단순추정에 의존한 예측을 반영 - 당일 태양광 전체 발전실적과 일사관련 기상예보(구름, 구름조금, 맑음, 흐림, 흐리고 비 등)를 활용하여 익일 태양광발전량 단순예측 · 태양광 전체 발전실적 : 계량되고 있는 전국 태양광발전기 현재 운전량 ※ 현재 운전량도 지역별이 아닌 전국 단위 발전량 ◦ (문제점) 태양광발전량 예측기법 및 시스템 부재로 수요예측반영에 어려움 - 기상청에서 예보하는 기상요소에는 일사량이 포함되어 있지 많아 구름예보를 통해 일사량을 추측하고 태양광발전량 예측으로 수요오차 발생(최대 약 150만kW 정도)

⑪ 연구개발 목 표 및 내 용	◦ 해외 태양광발전설비 및 발전량 예측 현황 분석 - 태양광 발전량 예측을 위한 시스템 및 예측 기법 등 - 국외(국내포함) 사용 예측 프로그램 조사 ◦ 태양광발전량 예측을 위한 기상예보 반영 인자 발굴 - 태양광 발전량에 영향을 주는 기상인자 발굴 - 일사관련 기상예보 자료(운량, 풍속, 기온, 강수량 등)를 활용한 일사량 예측방법 ◦ 지역별(제주 포함) 일사량대비 태양광발전량 분석 - 과거 일사량 대비 태양광 발전기 운전 실적 - 시간, 요일, 계절별 일사량과 태양광발전 상관관계 - 지역별 일사량 예측 지점 선정 - 예상 발전량과 실제 운전량 비교 ◦ 태양광발전량 예측 알고리즘 및 프로그램 개발 - 계량 및 미계량 발전량을 포함한 전체 태양광발전량 예측 - 미계량 대규모 태양광 사업자에 스마트 미터를 설치하여 미계량 태양광 발전량 예측 방법 강구
⑫ 기대성과	◦ 태양광 발전 예측량 정확도 향상으로 전력계통 안정운영에 기여 ◦ 지역 및 전국단위 태양광 발전예측 프로그램 최초 개발
⑬ 활용방안 (실용화과제 현장적용방안)	◦ 일일전력수요 예측에 활용
제안부서	부서명 : 중앙전력관제센터 수급운영팀 (☎ 061-330-8814)
	제 안 자		제안부서장
	직 위	성 명	직 위	성 명
	차 장	최 석 민 (인)	센터장	김 우 선 (인)

[ 과제 6 ]

연 구 개 발 과 제 제 안 서 (2017년도)
① 연구과제명	EMS 계통해석 기능을 활용한 동․서해안 발전기 제약량 실시간 산정 자동화 방안연구
② 과제분야	□중장기과제 ■현안과제 (□경영현안과제 ■현장문제점 해결 )
③ 연구성격	□ 기초 ■ 응용 □ 실용화 (세부내용 : )
④ 추진방법	■ 위탁 □ 자체 □ 공동 □ 협동 □ 수탁
⑤ 수행부서	정보기술처 및 계통운영처	⑥ 활용부서		중앙전력관제센터, 정보기술처
⑦총연구기간	2017. 1. 1. ~ 2017. 10. 31. ( 10 개월 )
⑧ 연구개발비 (천원)	총 소요예산		당해연도 소요예산
	157,824		157,824
⑨ 연구개발 목 적 (제안배경)	○ 최근 동․서해안의 신규 발전기가 지속적으로 건설되고 있으나, 관련 송전망의 건설 지연으로 장기간 발전제약이 예상되고 있음. 신규발전기는 주로 100만kW급 대용량 석탄화력 발전기로써 장기간 제약발생시 높은 제약비용이 발생함. ○ 한편 발전기 제약은 다양한 발전사업자 등 회원사의 수익과 직접 연관되어 있을 뿐만 아니라 국가 전체의 계통운영비용을 상승시키고 있으므로 제약량 최소화 및 운영방법의 최적화에 대한 요구가 높음. ○ 실시간 수요를 고려, 전체 제약량을 실시간으로 산정하고 개별 발전기에 대한 제약량을 최적화할 수 있도록 EMS 계통해석 기능 제고 * 동서해안 신규발전기 내역 : 당진화력 9, 10호기, 태안화력 9, 10호기, 삼척그린파워 1,2호기, 북평화력 1,2호기, GS당진복합 4호기
⑩ 현 황 및 문 제 점	○ 동․서해안 석탄 발전기에 대한 제약량 결정은 먼저 과도안정도를 검토하고, 이어 주파수안정도를 검토하여야 하므로 실시간 제약결정이 어려워 현재 사전검토를 통한 수요수준별 제약량을 결정․운영하고 있음. ○ 이러한 제약량 사전검토 방식은 발전기의 고장이나 시험 등 실시간 운영환경 변화에 효과적으로 대응하기 곤란하므로 전력계통 신뢰도를 확보하기 위해 제약량을 보수적으로 결정하고 있음. ○ 또한, EMS에 현재 탑재되어 운영하고 있는 계통해석 기능은 송전선로의 열적한계를 고려하여 발전력을 배분하는 정적안전도 기능만을 보유하고 있음. ○ 따라서, 과도안정도와 주파수안정도를 함께 계산하고 제약량을 결정할 수 있는 자동화 시스템의 부재로 실시간 계산 및 적용을 통한 제약량 최적화 필요성 및 요구를 수용하기 어려운 형편임.

⑪ 연구개발 목 표 및 내 용	○ 현행 동․서해안 발전기 제약량 검토방식 및 절차 조사 - 실시간 제약량 산정을 위해 EMS 처리자료 외 필요한 자료 및 변수 등 식별 ○ 발전기제약량산정 자동화 방안 적정성 확보를 위한 프로토타입 개발 - 계통검토 툴 및 자동화 언어도구(파이선 등)을 활용하여 프로토타입 자료처리 및 연산기능 개발 적정성 확보 ○ 프로토타입에서 도출된 발전기제약량의 EMS 수용을 위한 기능개선 범위 도출 - 향후 유사한 계통제약검토를 위한 자료구조 및 연계방안 도출(SCED 수용 등) ○ EMS 실시간 계통해석 기능과 연계한 발전기제약량산정 결과 분석 - 현행 방식 대비 개선사항, 제약비용 변화 등 결과분석
⑫ 기대성과	○ 실시간 제약량 자동 계산으로 제약량 최적화 및 제약비용 절감 ○ 실시간 계통운영 환경변화 대응을 위한 관제사 업무 부감 감소 ○ 제약량 최적화를 통한 거래소 대외 신뢰도 향상 및 회원사 고객만족도 개선
⑬ 활용방안 (실용화과제 현장적용방안)	○ 송전선로 건설 지연에 따른 대용량 석탄화력 발전기(100만kW급)의 장기간 제약운전이 예상됨에 따라 이와 관련한 제약운영 산정업무에 활용 - 발전사업자 등 회원사의 수익과 직접 연관되어 있을 뿐만 아니라 국가 전체의 계통운영비용 절감에 기여할 것으로 예상 ○ 연구과제 결과 분석 후 향후 EMS에서 실시간으로 제약량을 산정하고 발전기를 실제 운영할 수 있는 기능개발
제안부서	부서명 : 정보기술처 IT개발팀 (☎ 061-330-8741), 계통운영처 계통기술팀
	제 안 자		제안부서장
	직 위	성 명	직 위	성 명
	차 장	최 영 민 (인) 이 창 근 (인)	처 장	서 경 무 (인) 송 광 헌 (인)

[ 과제 7 ]

연 구 개 발 과 제 제 안 서 (2017년도)
① 연구과제명	전력시장의 적정 수익률 산정방안에 관한 연구
② 과제분야	□ 중장기과제 ■ 현안과제 ( □ 경영현안과제 ■ 현장문제점 해결 )
③ 연구성격	□ 기초 □ 응용 ■ 실용화 (세부내용 : 공정개선 )
④ 추진방법	■ 위탁 □ 자체 □ 공동 □ 협동 □ 수탁
⑤ 수행부서	시장개발처(장기시장팀)	⑥ 활용부서		시장개발처, 시장운영처, 전력계획처
⑦총연구기간	2017. 3. 1. ~ 2018. 2. 28. ( 12 개월 )
⑧ 연구개발비 (천원)	총 소요예산		당해연도 소요예산
	127,511		106,259
⑨ 연구개발 목 적 (제안배경)	ㅇ 발전사업에 민간자본이 진입함에 따라 민간발전부문의 적정 수익률 도출을 위해 최근 민간투자사업의 수익률 수준 검토 및 민간투자사업과 발전사업과의 위험차이 분석을 통한 발전사업의 적정 수익률 수준 파악 필요 ㅇ 총괄원가 가격규제의 수익률 결정과정, 결정방식이 오늘날의 시대적 환경변화(영업환경 및 법적환경)에 적합한지 여부, 산정방식이 정합성을 유지하고 있는지, 수익률 수준이 해당 발전사업의 위험수준에 부합한지에 대한 검토 필요 ※ R&D계획근거: 외부 공모
⑩ 현 황 및 문 제 점	ㅇ 정산조정계수 산정시 투보율은 한전과 발전자회사간 적정투보율 유지를 위해 산정되고 있으나, 수익률 산정방법이 발전부문과 송·배전,판매부문간의 위험차이에 초점을 맞추고 있어 수익률 수준 인용 곤란 ㅇ 전기요금 산정시 투보율 계산은 CAPM 모형에 의해 결정되고 위험수준이 발전 송배전, 판매부문의 위험을 모두 포함하고 있으므로 발전만의 위험 추출 곤란 ㅇ 도로, 항만, 철도 등 인프라 사업은 정부와 민간간의 협상에 의해 수익률이 결정되며 수익률은 세전 실질 내부수익률로 공표되어 전력산업의 세후 명목 투보율과 직접적으로 비교가 불가능하며, 인프라 사업의 위험과 발전부문의 위험수준 차이 분석도 부재 ㅇ 총괄원가방식하에서는 단일 수익률 적용은 발전사업자의 투자비 증가유인을 초래함에도 불구하고, 인센티브 방식을 적용하지 앉고 있음 ㅇ 따라서, 정부재정이 투입되거나 사업독점권이 부여되는 다양한 산업에서 가격규제를 실시하고 있으나, 가격규제의 근간이 되는 허용 투자보수율은 산업별(SOC(도로, 항만 등), 에너지산업 등)로 서로 다른 산정방식을 적용하고 있으며, 심지어 에너지산업내에서도 각기 달리 적용되고 있어 논쟁의 여지가 존재

⑪ 연구개발 목 표 및 내 용	ㅇ 평균비용 가격규제, 인센티브 규제, 가격상한규제 등 수익률 규제이론 분석 - 해외 에너지산업에서 시행중인 인센티브 규제 사례조사 및 분석 ㅇ 국내 총괄원가 규제산업에 대한 사례조사 및 해외 주요국 사례조사 - 현행 전기요금, 용량가격 산정시 수익률 산정절차, 산정방식 및 규제현황 - 사회기반시설에 대한 민간투자법에 의한 민간투자사업의 진행구조 및 수익률 산정절차, 산정방식, 운영기간동안 사용료 단가 산정방식 등 - 민간투자사업외의 수돗물요금, 철도운임 및 고속도로 통행요금 산정 등 공공요금 산정시 수익률 산정절차, 산정방식 및 규제현황 - 해외 주요 국가의 인프라 및 전력부문 규제기관의 총괄원가에 의한 수익률 산정절차, 산정방식 및 규제현황 분석 ㅇ 민간투자사업과 발전사업의 위험수준 차이 분석 - 민간발전사업의 신용등급 수준 및 금융시장에서 발전사업에 대한 위험인식 - 민간투자사업의 사업종류(BTL, BTO 등)별 연도별 수익률 현황 - 수익률 수준 차이 분석을 위한 전원별 (석탄, LNG복합) 운영기간동안 내부수익률 분석 (자기자본, 총자산) - 발전원에 대해 민간투자사업 수익률 산정방식과 동일방식 분석 ㅇ 전력도매시장 가격규제하에서 합리적이고 공정하며, 형평성 있는 최적의 수익률 산정방안 도출 - 타 산업간, 동종 산업내의 수익률 비교로 발전부문별(석탄, 일반)로 위험수준에 따른 수익률 분석 및 조명 - 타 규제산업의 수익률 산정방안을 고려한 최적의 수익률 산정방안 도출 - 총괄원가방식하에서 현행 전력시장 수익률 규제방식의 문제점 해소를 위한 인센티브 방식 등 도입 검토
⑫ 기대성과	ㅇ 국내 및 해외의 다양한 수익률 산정사례를 검토하여 이론적으로 공정하고, 논리적이며 편의성을 배제한 위험수준에 따른 수익률을 산정함과 동시에 실무적으로 시장참여자들이 수용 가능한 신뢰성 있는 수익률 산정방안 마련 ㅇ 전력도매시장의 적정 수익률을 제시하여 발전사업자(향후 투자자)들의 의사결정과정에 현실적인 도움을 제공함과 동시에 발전사업에 대한 건전하고 효율적인 투자유도를 통한 전력수급의 안정화 기여
⑬ 활용방안 (실용화과제 현장적용방안)	ㅇ 현재 전력 도매가격 규제제도인 정산조정계수와 차액계약제도하에서의 투자보수율산정시 보다 합리적이고 공정한 수익률 산정방식 적용
제안부서	부서명 : 시장개발처 장기시장팀 (☎ 061-330-8432)
	제 안 자		제안부서장
	직 위	성 명	직 위	성 명
	차 장	김 염 형 (인)	처 장	김 홍 근 (인)

[ 과제 8 ]

연 구 개 발 과 제 제 안 서 (2017년도)
① 연구과제명	전력거래소 기반보호 현안에 대한 보안대책 수립 연구
② 과제분야	□중장기과제 ■현안과제 (□경영현안과제 ■현장문제점 해결 )
③ 연구성격	□ 기초 ■ 응용 □ 실용화 (세부내용 : )
④ 추진방법	□ 위탁 □ 자체 ■ 공동 □ 협동 □ 수탁
⑤ 수행부서	보안정보전략실		⑥ 활용부서			보안정보전략실
⑦총연구기간	2017. 3. 1. ~ 2018. 2. 28. ( 12개월 )
⑧ 연구개발비 (천원)	총 소요예산			당해연도 소요예산
	115,479			115,479
⑨ 연구개발 목 적 (제안배경)	※R&D계획근거: 중장기연구개발계획, 전략과제. 11. 정보보안 체계 강화를 통한 사이버 안전확보 세부 기술과제. 11.1 전력거래소 기반보호 마스터플랜 수립 (156쪽) ❍ 국가 전력망을 사이버 공격으로부터 보호하기 위해, 전력망의 사이버 안전성을 확보하고 향상시키기 위한 연구 필요함 ❍ 제주 EMS가 신 재생에너지 전원과 연동을 고려하여 개발 및 도입이 예상되며, 인터넷 기반 시스템인 전력거래시스템이 기반시설로 지정되는 등 전력거래소 소관 기반시설과 관련한 보안현안에 대한 보안대책 마련 및 보안기술 검증이 필요한 시점임 ❍ 이에 따라 기반보호 정책변화 등 보안환경 변화를 고려한 보안정책을 마련하고, 전력계통운영시스템 및 전력거래시스템이 주요현안과 관련된 보안대책을 수립하며, 향후 제어시스템 도입과정에서의 필요한 보안기술을 준비하는 것을 과제의 목적으로 함
⑩ 현 황 및 문 제 점	❍ 전력계통운영시스템은 EMS AGC 제어 및 취득데이터 정확도 향상을 위해 RTU~DCS 구간을 디지털 연계로 전환할 경우의 보안대책이 필요함. 또한 차기 제주EMS 등에서 신재생 전원, 마이크로그리드 등의 소규모 자원의 EMS 직접 연계 등이 검토되고 있는 바 이에 대한 보안검토가 필요함 ❍ 인터넷 연계환경에서 운영되는 전력거래시스템이 기반시설로 지정 됨에 따라금융기반시설에 대한 보안 요구사항 및 보안기술 식별을 하여, 전력거래시스템의 보안강화에 활용할 필요가 있음.
⑪ 연구개발 목 표 및 내 용	1. 기반보호 정책, 제어보안 동향 및 사례 분석, 사이버보안 전략 ❍ 최근의 기반보호 정책변화, 제어보안 분야 기술동향 및 사고사례 분석 ❍ 전력망 제어시스템 보안기술 연구개발 동향 및 적용사례 분석 ❍ 국내외 에너지신산업 추진현황 및 보안기술 적용현황 분석 ❍ 기반보호 정책, 기술변화 및 에너지 신산업 추진에 따른 보안전략 등 2. 기반보호 현안에 대한 보안대책 수립 연구 ❍ 전력계통운영시스템 관련 현안에 대한 보안대책 - EMS AGC 제어 및 취득데이터 정확도 향상을 위해 RTU~DCS 구간을 디지털 연계로 전환 시 보안 고려사항 검토 ※ (참고) 현재 AGC 제어신호는 EMS->RTU->DCS를 경유하여 발전기 출력을 제어하며, RTU와 DCS간 연계는 RTU에서는 Analog Output 카드에서 디지털 신호를 아날로그(4~20mA) 신호로 변환하고 DCS에서는 Analog Input 카드에서 디지털로 변환 - 신재생 전원, 마이크로그리드 등의 소규모 자원의 EMS 직접 연계를 고려한 보안대책 수립 · 소규모 자원의 EMS 직접 연계 시 보안 위협 분석 및 보안 요구사항 개발 · 보안 게이트웨이, 망간 접근제어 기술 및 보안통신 프로토콜 등 보안대책 적용 가능성 분석 및 EMS 연동 시 보안대책 마련 · PC형 RTU 등 범용OS 및 범용 통신기술 허용 시 보안취약점 식별 및 보안요구사항 개발 - 기타 전력계통운영시스템 관련 현안에 대한 보안대책 연구 ❍ 전력거래시스템 관련 현안에 대한 보안대책 - 금융 분야 기반시설에 대한 조사,분석 등의 방법으로 인터넷 연계 환경에서 기반시설 운영 시 요구되는 보안 요구사항 및 보안기술 식별 - 인터넷 연계 환경에서의 기반시설 보안 요구사항과 전력거래소 전력거래시스템은 보안수준을 비교분석 및 보안대책 제시 - 기타 전력거래시스템 관련 현안에 대한 보안대책 연구 3. 차기 제주EMS 구축 프로젝트의 보안기술 자문 ❍ 제어시스템 도입 시 보안요구사항 식별 및 자문 - 제어시스템 도입 및 설치 단계의 보안인증 프로그램(ISASecure 인증, GE Wurldtech Achilles 인증, IEC 62443 기반 인증 등) 조사 분석 및 적용방안 연구 - “차기 제주EMS 설계 문서” 및 “국가·공공기관 제어시스템 보안 가이드라인”등을 검토하고, 보안가이드라인을 기준으로 설계문서의 미비사항과 보완대책 제시 등 기술자문 ❍ 차기 제주EMS의 도입 프로토콜 및 프로토콜 구현과정의 보안성 확인 방법론 자문 - 차기 제주EMS 적용 버전의 DNP, ICCP 보안취약성 및 개선대책 연구 - 차기 제주EMS에 DNP, ICCP 적용 및 구현방식의 보안취약성 및 개선대책 (DNP Client-Server 프로그램의 구현, 연동과정 포함) 연구
⑫ 기대성과	❍ 국내·외 전력망(스마트그리드) 보안기술 연구개발 및 적용현황 분석을 통하여 최신 동향을 파악하고 환경변화에 따른 추진방안 수립에 활용 가능 ❍ RTU-DCS 연구구간의 디지털 전환 및 신재생 전원, 마이크로그리드 등의 EMS 연동을 고려한 보안대책 연구를 통하여 보안성 확보 가능 ❍ 안전한 전력거래시스템 운영을 위한 보안강화 대책 식별 ❍ 차기 제주 EMS 시스템 개발부터 도입 및 설치 단계까지의 보안대책 수립을 통하여 안전한 EMS 시스템 구현 및 적용 가능
⑬ 활용방안 (실용화과제 현장적용방안)	❍ EMS, CBP 시스템 등 주요기반시설 제어시스템 및 전력거래소 전체 시스템에 대한 보안기술 적용 ❍ 신재생 전원, 마이크로그리드 등의 EMS 연동 추진 시 보안대책 적용 - 연계 시 보안위협 분석 및 보안요구사항 개발 내용을 활용 - 보안 게이트웨이, 망간 접근제어 기술 및 보안통신 프로토콜 기술 등의 ❍ 차기 제주 EMS 개발 및 도입 추진 시 보안성 검증 및 보안대책 적용에 활용
제안부서	부서명 : 보안정보전략실 정보보안팀 (☎ 061-330-8373)
	제 안 자				제안부서장
	직 위	성 명			직 위		성 명
	차 장	장 지 웅 (인)			실 장		오 진 수 (인)

[ 과제 9 ]

연 구 개 발 과 제 제 안 서 (2017년도)
① 연구과제명	온실가스 제약이 발전사업자 입찰전략과 전력시장에 미치는 영향 연구
② 과제분야	■ 중장기과제 ■현안과제 (□경영현안과제 ■현장문제점 해결 )
③ 연구성격	■ 기초 □ 응용 □ 실용화 (세부내용 : 제도 및 거래모델 개발)
④ 추진방법	□ 위탁 □ 자체 ■ 공동 □ 협동 □ 수탁
⑤ 수행부서	전력경제연구실	⑥ 활용부서	시장개발처, 시장운영처, 전력계획처
⑦총연구기간	2017. 3. 1. ~ 2018. 2. 28. ( 12 개월 )
⑧ 연구개발비 (천원)	총 소요예산			당해연도 소요예산
	138,137			121,114
⑨ 연구개발 목 적 (제안배경)	○ 최근 전 세계적으로 온실가스 감축을 목표로 하는 신기후 체제가 출범하면서 저탄소경제로의 전환이 필수적인 상황임 ○ 국내 전력산업계의 경우 국가 감축목표(INDC) 이행을 위해서는 석탄발전기의 신규 건설을 불허하는 한편, 기설 석탄발전기에 대해서는 발전량에 대한 총량제약을 시행하여야 한다는 의견이 비등함 ○ 누적 온실가스 감축을 위한 석탄발전량의 총량제약은 연간단위 설정이 불가피한 반면, 전력시장의 발전입찰, 가격결정 및 발전계획은 시간대별로 이루어지므로, ○ 발전회사는 연간 총량제약을 시간대별로 발전입찰로 전환하기 위한 전략이 필요한 반면, 전력거래소는 발전회사의 입찰전략에 따른 전력시장가격 및 전력수급에 대한 영향을 분석하고 대응조치를 강구할 필요가 있음 * 11대전략개발과제 6.3 배출권시장, 전력시장, REC시장의 연계 및 통합방안 구축(중장기연구개발로드맵)
⑩ 현 황 및 문 제 점	○ 현 전력시장은 변동비 평가시장으로서 석탄발전량의 총량제약이 시행되는 경우, 시간대별 공급능력과는 별도의 온실가스 상한제약(시간대별 물량제약)을 발전입찰 정보로 추가하는 방안이 유력함 ○ 발전회사는 수익을 최대화할 수 있도록 연간 총량제약을 시간대별 제약으로 전환하여야 하지만, 다른 발전회사의 입찰전략을 고려하여 자신의 입찰전략을 도출하기 위한 이론적 모델 및 정량적 분석도구가 미비함 ○ 현 전력거래소의 발전량 및 전력시장가격 시뮬레이터의 경우 주어진 시간대별 입찰정보에 의한 경제급전 모의에 국한되며, 발전회사의 수익최대화를 위한 입찰전략을 모의하지는 못함 ○ 한편, 현 CBP시장이 가격입찰시장으로 전환되는 경우에는 물량(발전제약)에 대한 전략은 물론 가격(발전비용)에 대한 전략도 가능하므로 다양한 입찰행위에 대한 분석이 병행되어야 함 ○ 기존 선행연구는 일회성의 실증분석에 치중하거나 가격입찰시장으로의 전환을 위한 요건 및 당위성에 관한 정성적 분석에 머물고 있음 - “경쟁적 전력시장에서의 입찰균형가격 예측을 위한 이론적 모델과 실증분석”(에너지경제연구원, 김남일, 2002)에서 전원개발모형과 연계한 쿠르노 모형 분석 및 석탄화력발전회사의 가격입찰 행위에 대한 게임이론을 적용한 분석을 시행(P-POOL 및 CRA 모형)

⑩ 현 황 및 문 제 점 (계 속)	- “CBP 전력시장 제도개선방안 연구”(KDI, 남일총, 2010)에서, 가격입찰이 전력시장에 미치는 영향에 대한 정성적 분석을 수행하고, 경쟁적 비용절감 인센티브 제공을 위한 연료별 입찰상한제도 제안 - “전력시장에서의 제한적 가격입찰 제도의 합리적 구현방안 연구”(KPX, 김성수, 2012)에서 단기적으로 부대연료비의 변동성 운영유지비를 adder 형태(총가격이 아닌 추가적 비용)로 입찰을 통하여 반영하는 방법 제안
⑪ 연구개발 목 표 및 내 용	○ 물량/가격 입찰제도 모델(제도적 대안)에 대한 이론적 고찰 - 다양한 입찰제도에 대한 이론적 분석 시행 - 해외 주요 전력시장의 입찰제도에 대한 분석 및 시사점 도출 ○ 기후변화 대응 정책이 발전사업자의 입찰 전략에 미치는 영향 및 전력시장에 미치는 영향에 관한 해외 전력시장 사례 조사 및 분석 ○ 정책적으로 화력 발전량의 제한 또는 탄소배출권 가격의 비용반영을 상정할 경우, 시나리오별 발전회사의 전략적 입찰행위와 전력시장에 미치는 영향의 정량적 분석 - 석탄발전량과 가스발전량의 전략적 조합, 석탄발전사업자와 가스발전사업자간 전략적 제휴, 발전연료간 상대가격 변동, 정산조정계수 정책 요소 등의 시나리오 ○ 물량 또는 가격 입찰 하에서 발전회사의 전략적 입찰 행위와 시장지배력 행사를 감시하고 통제하기 위한 방안 개발 ○ 발전회사의 입찰전략을 모의하기 위한 전산S/W의 개발방안과 이를 발전량 및 전력시장가격 시뮬레이터에 연계하기 위한 방안 - 현물시장 및 장기옥션시장 입찰, 매매, 가격결정 설계에 대한 활용방안 등에 대한 시사점 제시
⑫ 기대성과	○ (현안대응) 석탄발전 총량제약 공론화에 대한 거래소의 포지션 정립 및 전력시장가격 영향분석에 대한 정책적 수요에 대응 ○ (미래대응) 탄소제약 등 변화하는 전력시장 환경에 대비하여 CBP 시장제도의 보완 및 개선방안을 마련 ○ (신뢰제고) 석탄발전 총량제약 도입에 선제적으로 대응함으로써 전력시장운영자, 전력계통운영자 및 정책지원자로의 미션에 대한 신뢰를 제고 ○ (역량강화) 전력시장의 개선 및 운영 측면에서 이론적 모델과 정량적 분석 수단을 구축함으로써 시장변화관리 능력 제고 ○ (분석강화) 효과적인 전력시장의 분석 및 감시 활성화
⑬ 활용방안 (실용화과제 현장적용방안)	○ 석탄발전 총량제약에 따른 전력시장가격 영향 관련 정책지원에 활용 ○ 환경제약하의 전력시장 제도 개선을 위한 근거 문서로 활용 ○ 전력시장 감시기법 개발을 위한 수단 확보 * 모델링 툴의 활용: 연구를 위해 도입한 툴은 “송전제약의 가격결정에 대한 영향 분석” 등 추가적인 연구, 시장제도 개선, 시장분석 등에 활용
제안부서	부서명 : 전력경제연구실 (☎ 061-330-8453)
	제 안 자		제안부서장
	직 위	성 명	직 위	성 명
	차 장	류 형 우 (인)	실 장	조 강 욱 (인)