연구개발과제 제안서(2019년도)
①연구과제명	1. UFR 동작으로 부하차단시 전압안정화 대책에 관한 연구
② 과제분야	■ 정기과제 □ 수시과제
③ 연구성격	□ 기초 □ 응용 ■ 개발 □ 실용화
④ 추진방법	□ 위탁과제 ■ 일부위탁 과제 □ 참여과제
⑤ 수행부서	계통운영처 계통보호팀		⑥ 활용부서		계통보호팀, 계통기술팀
⑦총연구기간	2019년 7월. ~ 2020년 6월. ( 12개월 )
⑧연구개발비	구분	총 소요예산 (단위:천원)
		현금		현물		합계
	위탁분	121,603		계상가능		121,603
⑨ 연구개발 목 적 (제안배경)	○ UFR(Under Frequency Relay) 부하차단은 전력계통 안정유지를 위한 최후의 방어수단으로 현재 육지 및 제주계통에서 각각 7단계로 운영중. ○ UFR 동작으로 부하차단시 과도 및 정상상태에서 국지적으로 전압상승이 예상되며, 더욱이 신재생 전원 확대에 따라 계통 안정성이 저하될 것으로 우려됨. ○ 따라서 UFR 부하차단 단계별 전압변동을 모의하고, 과전압으로 인한 설비 및 계통의 피해를 방지하기 위한 대책이 필요함.
⑩ 현 황 및 문 제 점	○ 2017년, 2018년 수행된 과제를 통해 UFLS 동작시 과도 및 정상상태에서 전압변동 특성을 살펴보았으나, 전압상승으로 인한 피해 및 대책방안에 대한 연구는 이루어지지 않음. ○ UFR 부하차단 동작으로 일부 지역에서 전압상승에 의한 설비의 절연파괴 혹은 과전압 보호계전기 동작으로 인한 피해의 확산이 우려됨. ○ 특히, 전압이 높은 지역의 수용가측 과전압계전기의 동작으로 추가적으로 부하가 차단되는 경우 전압 상승이 더 커질 우려가 존재함.

⑪ 연구개발 목 표 및 내 용	○ UFR 동작시 부하차단 단계별, 지역별 전압변동 특성에 대한 검토 - UFR 1∼7단계 단계별 부하차단 모의 - 각 부하차단 단계별 과도전압 및 정상상태 전압 분석 ○ UFR 부하차단에 의한 전압상승시 설비 절연파괴 가능성 및 수용가측 과전압계전기 동작 검토 ○ 전압상승으로 인한 피해 예방을 위한 대책방안 마련
⑫ 기대성과	○ UFR 부하차단시 각 지역별 전압변동 특성을 고려하여 안정적으로 부하차단 수행 ○ 계통 전압상승으로 수용가측 과전압계전기 동작하지 않도록 보호계전기 협조관계 재정립
⑬ 활용방안	○ 주파수 저하시 안정적인 계통복구를 위한 시스템 설계에 활용 ○ 수용가 및 발전소 소내 보호계전기 보호협조 기초자료로 활용
제안부서	연락처 : 061-330-8644
	제 안 자		제안부서장
	직 위	성 명	직 위	성 명
	차장	조 재 왕 (인)	처장	한 승 구 (인)

연구개발과제 제안서(2019년도)
①연구과제명	2. 신재생 전원 확대에 따른 실시간 계통 관성저하 평가 및 운영대책에 관한 기초연구
② 과제분야	■ 정기과제 □ 수시과제
③ 연구성격	■ 기초 □ 응용 □ 개발 □ 실용화
④ 추진방법	□ 위탁과제 ■ 일부위탁 과제 □ 참여과제
⑤ 수행부서	중앙전력관제센터 수급운영팀		⑥ 활용부서		중앙전력관제센터
⑦총연구기간	2019년 7월. ~ 2020년 6월 ( 12 개월 )
⑧연구개발비 (천원)	구분	총 소요예산
		현금		현물		합계
	위탁분	120,000		계상 가능		120,000
⑨ 연구개발 목 적 (제안배경)	1. 제8차 전력수급기본계획에서 2030년도까지 태양광 및 풍력 등 신재생에너지원의 설비용량을 58.5GW로 증가시킬 계획을 발표 2. 에너지 전환을 위한 중장기 대응체계와 연계하여, 신재생에너지원의 증가에 따른 전력수요의 변동성, 계통전압 및 안정도 변화, 발전운영에 큰 변화가 예상되고 있으며, 특히 설비 특성상 계통관성 등의 확보가 어려워, 다양한 계통운영 전략과 대책이 필요한 실정임 3. 계절, 요일별 전력계통 상황을 반영한 전력계통의 관성량을 평가하는 알고리즘과 방법론을 개발하여, 향후 신재생에너지원의 증가추세에 따른 관성변화를 전망하고 수급운영 상의 영향을 평가하고자 함
⑩ 현 황 및 문 제 점	1. 신재생에너지원의 증가에 의해 계통관성이 저하될 경우 주파수 대응능력이 취약해지고 다양한 고장 및 수급변동 대응에 어려움 초래 2. 현재 발전력 구성이 반영된 계통상황에 대한 적정 계통운영전략 연구와 8차 수급계획을 반영한 계통관성 관련 안정도에 관한 정보 및 규정이 부족한 실정임, 3. 또한 신재생에너지 연계시 관련 규정이 부족한 상황에서 신재생발전기의 동적기능에 대한 영향과 분석이 부족함.

⑪ 연구개발 목 표 및 내 용	[최종목표] ○ 신재생 발전원 증가에 따른 계통 관성을 평가하는 방법론 개발 ○ 향후 신재생에너지 증가에 따른 관성저하 대책수립을 위해, 실시간 계통운영의 관성을 전망하고, 평가하여 대책방안에 대한 기초 연구 [연구내용] ○ 현재 신재생 발전설비 추이와 신재생발전 증가현황 분석 ○ 관성평가 및 관리방법 개발을 위해 관련 논문 분석 및 계통관성을 평가하기 위한 방법론 개발 ○ 관성저하 대비 해외전력사 운영방안 분석을 위해 신재생 발전 운영이 많은 해외 계통운영사 사례조사 ○ 신재생 발전설비 증가에 따른 국내 관성저하 분석 - 전력계통 내 주파수 동특성 설비 반영한 모의환경 구축 - 향후 미래계통의 전력수요 수준 및 원별 발전비율을 고려한 관성 평가 - 실시간 계통관성 측정기술(전망) 발굴 - 신재생에너지원의 관성기여능력이 계통에 주는 영향 분석
⑫ 기대성과	○ 계통관성을 평가할 수 있는 방법론 개발로 대책수립을 위한 분석 가능 ○ 향후 신재생 증가에 따른 다양한 계통운영 상황별 관성 전망 가능 ○ 신재생에너지 증가에 따른 관성저하 추이를 분석하고 적절한 계통운영전략 수립이 가능
⑬ 활용방안	○ 신재생 증가에 의한 관성저하를 고려한 발전기 운영 및 계통구성 방안에 활용할 수 있도록 계통운영전략 수립
제안부서	연락처 : 061-330-8811
	제 안 자		제안부서장
	직 위	성 명	직 위	성 명
	차 장	이 주 호 (인)	처 장	정 응 수 (인)

연구개발과제 제안서(2019년도)

①연구과제명

3. 관제환경 변화에 따른 휴전체계 진단 및 개선방안 연구

② 과제분야

■ 정기과제          □ 수시과제

③ 연구성격

□ 기초  ■ 응용  □ 개발  □ 실용화

④ 추진방법

■ 위탁과제   □ 일부위탁 과제  □ 참여과제

⑤ 수행부서

중앙전력관제센터 송전운영팀

⑥ 활용부서

중앙전력관제센터,

경인지사, 제주지사

⑦총연구기간

2019년 7월. ~  2020년 6월. ( 12 개월 )

⑧연구개발비

구분

총 소요예산 (단위:천원)

현금

현물

합계

위탁분

113,714

계상가능

113,714

⑨ 연구개발

목    적

(제안배경)

○ 전력계통 규모확대에 따라 송변전설비 휴전건수가 매년 증가하고, 계통구조 복잡화에 따른 휴전제약은 심화되고 있음

○ 상정고장 대비 송전운영 융통성이 작아져 휴전방안수립이 어렵고 휴전 중 작은 고장에도 대규모 정전피해가 발생할 위험성이 높아짐

○ 에너지전환 정책 등 향후 관제환경변화에 따른 송전운영 신뢰도 위협요인이 가중될 것으로 예상됨에 따라 미래 송전망 안정에 부합하는 휴전체계 정립 필요

⑩ 현 황 및

문 제 점

○ 현 휴전체계는 전력거래소가 345kV 이상 모든 설비를 승인하고 154kV 설비는 거래소 승인분과 한전 통보분으로 구분하여 시행

- 154kV 승인설비 범위는 매년 초 한전과 송전망 합의를 통해 결정

(`18년 승인대상은 총2,003회선 중 1,097회선으로 54.8%를 차지함)

- 휴전검토는 전력거래소가 시행(한전은 휴전검토 미시행)

○ 휴전건수는 해마다 증가하고 있으며, 비계획분 휴전도 증가추세

구분	계획	휴전승인
	월간	계획	임시	긴급	합계
2014년	3,253	2,640	739	431	3,810
2015년	4,328	3,174	796	446	4,416
2016년	4,892	3,623	902	524	5,049
2017년	5,222	4,142	804	520	5,466

○ 휴전승인관련 계통검토 현인력은 해외 전력회사 대비 절반수준

○ 원전OH 장기화, 미세먼지감축 등 조류변화에 따른 신규제약 발생, 기존 송전제약 심화 등 현 휴전체제로는 관제변화 대응에 어려움 (현 휴전체계는 `01년 이후 변동없음)

⑪ 연구개발 목 표 및 내 용	○ 계통운영자 측면에서의 해외기관별 휴전체계 벤치마킹 - ISO와 TO간의 휴전체계 및 제도 조사 - 휴전관리시스템 운영현황 조사 및 시사점 도출 ○ 에너지전환 등 송전운영 환경변화에 부합하는 휴전체계 재정립 - 현 휴전체계 및 휴전프로세스 진단 및 개선점 분석 - 신재생증가, 환경제약 등을 고려한 휴전프로세스 재정립 - ISO와 TO간 휴전체계 및 역할‧범위 재검토 - 우리계통 규모에 부합하는 휴전검토인력 및 운영방안 검토 - 휴전관련 제반규정 명확화 및 개선규정(안) 제시 등 ○ 휴전체계 재편을 위한 휴전검토시스템 개발방안 수립 - 재정립된 휴전체계 구현을 위한 휴전검토시스템 설계 - 오프라인-실시간 휴전검토결과 오차 최소화 방안 등
⑫ 기대성과	○ 휴전체계 재설정을 통한 휴전검토와 관리업무 효율 ○ 휴전승인범위 설정을 통한 휴전 효율성 증대로 계통 신뢰도 강화 ○ 실시간 휴전계획 시행방안 제시로 변화하는 환경에 선제적 대응
⑬ 활용방안	○ 기시행중인 연월일간 휴전검토․승인업무 개선에 활용 ○ 휴전관련 제반규정 개정에 활용
제안부서	제안자 연락처 : 061-330-8853
	제 안 자		제안부서장
	직 위	성 명	직 위	성 명
	차장	류 헌 수 (인)	센터장	정 응 수 (인)

연구개발과제 제안서(2019년도)
①연구과제명	4. 전력거래소 IT 디지털트랜스포메이션(DT) 추진 전략 연구
② 과제분야	■ 정기과제 □ 수시과제
③ 연구성격	■ 기초 □ 응용 □ 개발 □ 실용화
④ 추진방법	□ 위탁과제 ■ 일부위탁 과제 □ 참여과제
⑤ 수행부서	정보기술처 IT기획팀		⑥ 활용부서		정보기술처 IT기획팀
⑦총연구기간	2019년 7월. ~ 2019년 12월.(6개월)
⑧연구개발비	구분	총 소요예산 (단위: 천원)
		현금		현물		합계
	위탁분	61,659		계상가능		61,659
⑨ 연구개발 목 적 (제안배경)	○ IT 업무 환경의 DT(Digital Transformation) 전략 연구 ·4차 산업혁명 주요 기술을 활용한 업무프로세스 혁신, 클라우드 컴퓨팅(CC)을 이용한 정보시스템 체제 개선, IoT(사물 인터넷)을 이용한 시스템 운영방안 개선 등을 검토 ※ Digital Transformation(DT)란? - 디지털 기술을 적용하여 전통적인 구조/시스템을 혁신 - 사람중심의 업무프로세스를 기계중심의 프로세스로 변화 ○ 정보기술부서의 DT(Digital Transformation)에 대비하기 위한 전문 인력 양성 전략 연구 ·기존 IT부서를 디지털 조직으로의 단계별 변화 전략 ·변화를 위한 리더 양성 방안 및 디지털 시대의 인재 관리 방안 ◯ 4차 산업혁명의 핵심기술(클라우드 컴퓨팅, 블록체인, 빅 데이터, IoT, AI 기술 등)의 전력IT 활용방안 연구 ·2024년 추진 예정인 ‘차세대 전력IT 시스템 구축’과 관련, 4차 산업혁명 핵심기술의 도입전략 연구
⑩ 현 황 및 문 제 점	○ 4차 산업혁명 시대에 발맞춘 기존 정보화 추진체계의 변혁(DT) 필요 ○ 기존 정보화부서의 디지털 조직 변혁 및 인재양성 관리방안 수립 필요 ○ 차세대 전력IT에 4차 산업혁명 핵심기술의 도입 아이디어 부재

⑪ 연구개발 목 표 및 내 용	○ IT 업무 환경의 DT(Digital Transformation) 전략 연구 ·AI, 빅데이터 등을 이용한 업무 프로세스 혁신, 클라우드 컴퓨팅 이용 방안, IoT(사물 인터넷)를 이용한 시스템 운영방안 등 전력거래소 IT의 DT 지향목표(모델) 수립 ·성공적인 DT를 위한 단계별 추진방안 연구 및 로드맵 작성 ○ 정보기술부서의 DT(Digital Transformation) 변화 전략 연구 ·기존 IT부서를 디지털 조직으로의 단계별 변화 전략 ·디지털화를 이끄는 리더 양성 및 디지털 시대의 인재 관리 방안 ◯ 4차 산업혁명 핵심기술(클라우드 컴퓨팅, 블록체인, 빅 데이터, IoT, AI 기술 등)의 전력IT 접목 방안 연구(아이디어 발굴) ·2024년 추진 예정인 ‘차세대 전력IT 시스템 구축’과 관련, 전력IT의 각 분야별(시스템별)로 4차 산업혁명 핵심기술을 도입하는 아이디어 발굴 및 도입 전략 연구
⑫ 기대성과	○ 정보화 사업 추진 업무의 프로세스 가시화 및 명확화 ○ 4차 산업 핵심기술의 전력IT 도입 아이디어 발굴 ○ 4차 산업혁명 기술 활용 연구과제 추가 발굴
⑬ 활용방안	○ 중기 경영목표, 중장기 경영전략 수립시 참조 ○ 정보화 지침 개정, 연간 IT교육방안 수립, 차세대 전력IT 설계시 활용
제안부서	연락처 : 061-330-8711
	제 안 자		제안부서장
	직 위	성 명	직 위	성 명
	차 장	이 봉 길 (인)	처 장	이 진 수 (인)

연구개발과제 제안서(2019년도)
①연구과제명	5. 재생에너지 증가에 따른 수급불균형(Imbalance) 정산제도 타당성 연구
② 과제분야	■ 정기과제 □ 수시과제
③ 연구성격	■ 기초 □ 응용 □ 개발 □ 실용화
④ 추진방법	□ 위탁과제 ■ 일부위탁 과제 □ 참여과제
⑤ 수행부서	시장계통개발처 계통개발팀		⑥ 활용부서		시장계통개발처, 시장운영처
⑦총연구기간	2019년 7월 ~ 2019년 4월 (10개월)
⑧연구개발비	구분	총 소요예산 (단위:천원)
		현금		현물		합계
	위탁분	98,323		계상가능		98,323
⑨ 연구개발 목 적 (제안배경)	○ 전력시장 체계에서는 모든 시장참여자의 전력거래 계약 이행책무를 바탕으로 일차적으로 수급균형이 확보되고, 계통운영자는 불시고장, 예측오차 등 시장에서 해결되지 않는 불균형을 해소 ○ 국내 전력시장에서는 전력거래량(발전계획량)에 대한 시장참여자의 책무가 불명확하여 수급균형의 책무가 계통운영자인 전력거래소에게만 부과되고 있는 상황 ○ 재생에너지원 등 비중앙급전발전기의 확대는 전력계통의 불확실성 및 변동성을 크게 증가시켜 전력거래소의 수급불균형 관리 책무를 더욱 과중하게 만들 것으로 예상 ○ 시장참여자의 전력거래 계약 이행책무를 강화하기 위해서 수급불균형 정산제도(Imbalance Settlement)의 마련이 필요하고, 이에 상응하는 전력시장 운영방식의 개선이 요구됨
⑩ 현 황 및 문 제 점	○ 현재의 국내 전력시장에서는 중앙급전발전기가 발전계획량(=낙찰량=현물계약량)을 이행하지 못하더라도 이에 대한 페널티가 미비 ○ 재생에너지원과 같은 비중앙급전발전기는 운전계획량을 입찰로 제출하지 않을 뿐만 아니라, 비상상황을 제외하고는 계통운영을 위한 급전지시가 면제되는 등 전체계통의 수급균형 서비스에 무임승차하고 있음 ○ 전력구매자의 경우에도 수요입찰/낙찰과정을 통해 전력거래 계약에 대한 이행책임을 규정하지 않음으로써 효율적 시장신호가 전달되지 않는 문제가 존재 ○ 재생에너지가 확대되는 경우, 전력계통의 불확실성 및 변동성이 크게 증가하므로, 시장참여자의 수급균형에 대한 재무적인 책무를 강화함으로써 계통운영 안정성 및 시장운영 효율성을 제고 필요

⑪ 연구개발 목 표 및 내 용	○ 해외 전력시장의 수급불균형 관리비용 추이 분석(유럽, 북미 등) - 재생에너지원 비중이 높은 해외 국가들의 수급불균형 관리비용 추이 분석 - 시장구조, 정산제도 등 수급불균형 관리비용의 영향요인에 대한 종합적 파악 ○ 해외 전력시장의 수급불균형(Imbalance) 관련 제도 조사 - 수급균형 확보 책무에 대한 법규 및 규칙 현황 - 시장참여자별 수급불균형 전력량 및 비용분담 방안 ○ 국내 전력시장의 수급불균형 처리현황에 대한 조사․분석 - 전기사업법 및 전력시장운영규칙 등 법규, 규칙상 수급균형 확보책무 관련 규정 - 현행 전력시장의 급전지시 편차량에 대한 처리현황 검토 * 기동지시, 출력지시, AGC 등 급전지시에 대한 불일치 현황, 허용편차 및 정산금액 반영 기준 - 전력시장의 수급불균형 비용항목의 현황 및 금액 추세 ○ 국내 전력시장의 수급불균형 정산제도 도입 타당성 분석 - 수급불균형 정산제도를 도입하기 위한 입찰, 발전계획(낙찰) 등 매매제도상의 개선사항 - 시장참여자별 수급불균형 정산전력량 산정기준 및 정산산식 - 시장참여자별 수급불균형 정산단가의 산정기준 및 정산산식 - 수급불균형 정산제도 도입에 따른 현행 대비 시장참여자별 비용분담 및 재무영향 분석
⑫ 기대성과	○ 시장참여자의 발전계획량 이행유인 강화로 계통안정성 제고 ○ 재생에너지원 확산에 따른 불확실성 및 변동성의 전력계통 영향을 효율적으로 관리하여 수급불균형 관리비용의 저감 ○ 수급불균형에 대한 원인유발자 부담으로 전기소비자에 대한 요금 요인을 완화
⑬ 활용방안	○ 수급불균형 정산제도 도입을 위한 시장운영규칙 개정 기초자료로 활용 ○ 수급불균형 정산제도 도입을 위한 전력거래시스템 개선요건 및 업무프로세스 정립 기초자료로 활용
제안부서	연락처 : 061-330-8655
	제 안 자		제안부서장
	직 위	성 명	직 위	성 명
	차장	홍승완 (인)	처장	조강욱 (인)

연구개발과제 제안서(2019년도)
①연구과제명	6. 소규모 분산자원(PV, EV)의 유연성 확보를 위한 적정 인센티브 설계방안 연구
② 과제분야	■ 정기과제 □ 수시과제
③ 연구성격	■ 기초 □ 응용 □ 개발 □ 실용화
④ 추진방법	■ 위탁과제 □ 일부위탁 과제 □ 참여과제
⑤ 수행부서	신시장개발처 신시장운영팀		⑥ 활용부서		신시장개발처 신시장운영팀
⑦총연구기간	2019년 7월. ~ 2020년 4월. ( 10개월 )
⑧연구개발비	구분	총 소요예산 (단위:천원)
		현금		현물		합계
	위탁분	105,000		계상가능		105,000
⑨ 연구개발 목 적 (제안배경)	○ 현 정부는 에너지 전환을 위해 2030년까지 총발전량에서 차지하는 신재생에너지 비중을 20%까지 확충할 계획임 ○ 신재생은 간헐성 문제로 인해 공급량이 많아질수록 계통 불안정성을 가중시킴 ○ 위와 같은 문제를 해소하기 위해 소형 분산원의 유연성 시스템 적용을 보다 활성화시킬 수 있는 유인을 분석할 필요가 있음 ○ 즉, 소규모 분산자원에 의해 공급되는 그린에너지가 증가함에 따라 발생할 수 있는 전력 계통 불안정성 문제를 어떻게 해결할 것인지를 본 과제에서 연구하고자 함
⑩ 현 황 및 문 제 점	○ 신재생에너지 확대 정책 추진 계획 * 정부는 ’18~’30년 동안 48.7GW의 신규 신재생 발전설비를 보급할 계획 * 신규 발전설비에 대한 총투자규모는 92조원 규모로 추산 ○ 소규모 신재생발전원의 경우에는 부족한 경제성을 보완해 줄 수 있는 인센티브 제도가 부재한 상황 * 대규모 신재생 발전소는 ESS를 설치할 경우 REC 가중치를 4~5로 책정 받아 경제성을 확보함 * 소형 분산원과 연계한 에너지 프로슈머 제도도 원활하게 작동하고 있지 못함

⑪ 연구개발 목 표 및 내 용	○ 소규모 분산전원 주요 이슈 분석 ○ 소규모 분산전원 설치 현황 및 전망 ○ 분산형 전원의 유연성 장치(ESS) 현황 및 전망 ○ 선택실험설문 및 결과 분석 - 소규모 분산전원* 대상 선호도 설문조사 실시 * 태양광, 전기자동차 등 - 소규모 분산전원의 계통안정성 기여 유인 분석 - 공급 유연성 개선을 위해 필요한 사회·경제적 변수(인센티브 수준, 나이 소득, 성별 등)의 영향 분석 ○ 소규모 분산전원의 유연성 확보 인센티브 설계 ○ 결론 및 정책 제언
⑫ 기대성과	○ 소형 분산전원을 유연성 설비 자원과 연계함으로써 보다 안정적이고, 효과적인 전력공급 가능 인센티브 정책 설계 ○ 향후 소규모 분산전원 활성화와 분산원의 효과적인 관리, 전력 계통 안정성 개선 효과 기대
⑬ 활용방안	○ 신재생에너지 보급 확대 방안 수립에 활용 ○ 소규모전력 중개시장 활성화 방안 수립에 활용
제안부서	연락처 : 061-330-8563
	제 안 자		제안부서장
	직 위	성 명	직 위	성 명
	차 장	김 철 호 (인)	처 장	류 성 호 (인)

연구개발과제 제안서(2019년도)
①연구과제명	7. 기상인자 다변화 및 BTM을 고려한 일일수요예측 모형 개발
② 과제분야	■ 정기과제 □ 수시과제
③ 연구성격	□ 기초 □ 응용 □ 개발 ■ 실용화
④ 추진방법	□ 위탁과제 ■ 일부위탁 과제 □ 참여과제
⑤ 수행부서	중앙전력관제센터 수요예측팀		⑥ 활용부서		수요예측팀
⑦총연구기간	2019년 7월. ~ 2020년 12월. ( 18 개월 )
⑧연구개발비	구분	총 소요예산 (단위:천원)
		현금		현물		합계
	위탁분	189,556		계상가능		189,556
⑨ 연구개발 목 적 (제안배경)	◦최근 이상기후(폭염, 한파, 열대야, 강추위 등) 및 신재생에너지 보급률 증가의 영향으로 일일수요예측 모형 개선의 필요성이 대두 - 2018년 여름철 전국 평균 폭염일수는 29.2일을 기록 * 평년 8.7일, 1994년 27.5일 이후 24년만에 최고 기록 - 이는 단순히 이상기온 발생 빈도의 문제가 아니라 지속․누적효과로 인한 전력수요 변동성 증가를 발생 ◦신재생에너지 정책과 지원에 따라 소규모 태양광 발전설비가 증가로, BTM(Behind The Meter, 미계량 태양광 발전량)은 3020 정책에 따라 더욱 증가할 것으로 추정되며, 지역별 기상개황에 따라 BTM의 영향을 고려할 수 있는 일일수요예측 모형의 개선이 필요
⑩ 현 황 및 문 제 점	◦(현황) 기상 및 계절 등에 따라 전력수요에 영향을 주는 인자가 매우 많으나, 현재 8대 도시의 최고/최저기온만을 외생 변수로 적용 중. 또한, 한전PPA 태양광(BTM 포함) 발전량 등 상계거래 발전설비 파악 불가 ◦(문제점) 전력수요와 인자별 상관관계에 대한 객관적인 분석의 부재로 사전 반영이 어렵고, 기간별/시간대별로 다양한 기상 외생변수(기온, 습도, 풍속 등)를 활용한 전력수요 민감도를 고려해야 하며, 단일변수가 아닌 다변수의 전력수요 민감도 조합이 필요. 또한, 지역별 기상개황에 따른 BTM의 영향을 반영할 수 있는 일일수요예측 모형 부재

⑪ 연구개발 목 표 및 내 용	<연구개발 목표> ◦새로운 수요예측 모형 개발을 통한 수요예측 정확도 제고 <자체분> ◦현행 예측기법에 따른 오차율 및 오차 발생 주요 원인 제시 ◦전력수요 및 기상 등 관련 데이터 제공 및 특이사항 공유 ◦민감도 산정 적정성 분석 및 새로운 수요예측 기법 검증 <위탁분> ◦일일수요예측 프로그램(KSLF)의 분석 - 오차율 분석을 통한 KSLF의 장․단점 및 오차율 발생 원인 분석 ◦최신 전력수요예측 모형에 대한 분석 및 국내 환경 적용방안 검토 - 국외 전력수요예측 현황 및 수요예측시 활용 요소 사례 조사 - 최신 전력수요예측 모형 분석 및 국내 적용방안 검토 ◦국내 전력수요 특성 분석에 따른 인자 조사 및 분석 - 기간별/시간대별 전력수요 패턴 분석 - 계절별, 태양의 고도 등에 따른 점등부하 발생 특성 검토 - 기간별 BTM의 전력수요 영향성 분석 - 이상 기후 및 기간별/시간대별 지속․누적효과 분석 - 기상요소별(기온, 습도, 풍속 등) 전력수요 민감도 산정법 및 적용시기 검토 - 기간별/시간대별 기상요소와 전력수요의 민감도 산출 ◦기상 변수 다변화 및 BTM을 고려한 일일수요예측 모형 개발 - 이상기후, 지속․누적효과, BTM 등을 고려한 알고리즘 개발 - 일일수요예측 모형 개발 및 검증
⑫ 기대성과	◦증가하는 신재생 발전원을 고려하여 전력수요예측의 정확성 제고 ◦다양한 외생 변수를 고려하여 향후 환경변화에 유연한 대응력 확보 ◦최신 예측기법 도입 및 현실을 반영한 알고리즘으로 대외적 신뢰도 제고
⑬ 활용방안	◦일일전력수요 예측에 활용
제안부서	연락처 : 061-330-8803
	제 안 자		제안부서장
	직 위	성 명	직 위	성 명
	대 리	박 희 준 (인)	센터장	정 응 수 (인)