전력계통 유효접지 검토의뢰서(주변압기 현황)

발·변전소 명
M.Tr 명
정격용량 [MVA] (1차/2차/3차/4차)
정격전압 [kV] (1차/2차/3차/4차)
탭전환장치 (NLTC, ULTC)	TAP 위치
	TAP 전압[kV]
변압기 결선(1차, 2차, 3차)
중성점 BIL [kV]
% 임피던스/기준용량 [MVA]	1∼2차
	2∼3차
	1∼3차
중성점 접지방식

□ 작성요령

1. 작성대상 설비 : 타사발전기 및 자가발전기를 포함한 154□ 이상 모든 신·       증설 설비

2. 작성요령

가. 발·변전소명

나. M.Tr 명 : 발전소의 경우 - 호기명

변전소의 경우 - M.Tr 번호

다. 정격용량 : 발전소의 경우 - 각 호기에 대한 주변압기 용량

변전소의 경우 - 154□S/S 이상 각 변압기 권선에 대한 용량

라. 정격전압 : 발전소의 경우 - 각 호기에 대한 주변압기 1,2차 전압

변전소의 경우 - 154□S/S 이상 각 변압기 권선에 대한 전압

마. 탭전환장치(NLTC,ULTC) : 해당난에 NLTC 또는 ULTC 표기

(1) TAP 위치

① NLTC의 경우 - 정정치로 지정된 현재 TAP위치	예) 5개 TAP중에 3번 TAP으로 운전할 경우 : □3/5□로 표기

② ULTC의 경우 - 운전 가능한 TAP을 표기

예) 1번 ∼ 17번까지 TAP이 있을 경우 TAP운전이 전부 가능하면	□1-9-17□번으로 표기

(2) TAP 전압 : 제일 높은전압, 중간전압, 제일 낮은전압 순으로 작성                 예) 379.5 - 345 - 310.5

바. 변압기 결선 : 1,2,3,4차 권선별로 구분하되 3차 또는 4차가 안전권선인

경우 □( )□로 표기 예) Y-Y-(□), Y-Y-Y-(□)

사. 중성점 BIL  : 1차(계통)측 중성점 BIL을 기록

아. %임피던스/기준용량 : 변압기 명판에 기록되어 있는 것을 기록

자. 중성점접지방식 : LA접지, 직접접지, 비접지 등

□ 첨부서류 : 1. 전력계통 단선도,  2. 주발전기 일반사양